# VÄRITILA-ASETUKSEN MUUTTAMINEN

## Yleiskatsaus

Vaihda alkuperäisen skannaukseen käytettävä väritila.

###### Väritilatyypit

AUTOMAATTINEN TUNNISTUS | Kone havaitsee onko alkuperäisasiakirja värillinen vai mustavalkoinen ja valitsee automaattisesti täysväri- tai mustavalko- (Mono2 tai harmaasävy) -skannauksen.
Värillinen | Alkuperäinen skannataan täysvärisenä. Tämä tila sopii parhaiten täysvärisille alkuperäisille asiakirjoille kuten esimerkiksi luetteloille.
Harmaasävy | Alkuperäisen asiakirjan värit skannautuvat mustavalkoisina harmaan eri sävyinä (harmaasävyt).
Mono2 | Alkuperäisasiakirjan värit skannataan mustavalkoisina. Tila on paras vaihtoehto, jos alkuperäisessä on vain tekstiä.

Tätä toimintoa ei voi käyttää Internet-faksitilassa.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Väritila]-näppäintä.

2. #### Kosketa alkuperäiselle sopivaa väritilanäppäintä.

   Jos eri lähetystiloissa on eri kohteita, valitse lähetystila (sähköposti, verkkokansio, FTP/työpöytä tai tiedonsyöttö) -näppäimellä ja aseta kullekin tilalle väritila.

3. #### Jos valitsit [Autom.], kosketa [Harmaasävy]- tai [Mono2]-näppäintä.

   Määritä, käytetäänkö mustavalkoisten alkuperäisten skannaukseen Mono2- vai harmaasävyasetusta. Huomaa, että jos tiedostomuodoksi on asetettu JPEG, skannauksessa käytetään harmaasävyjä.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

Takaisin ylös