# TALLENNETTUJEN KOPIOINTIASETUSTEN HAKEMINEN (NOUDA OHJELMA)

## Yleiskatsaus

Toiminto tallentaa useita kopiointiasetuksia yhdeksi ohjelmaksi. Kun tallennat ohjelman, voit helposti hakea ja käyttää sitä.
Oletetaan esimerkiksi, että A3 (11" × 17") -kokoiset CAD-piirustukset kopioidaan kerran kuukaudessa arkistointia varten ja että arkistoinnissa käytetään seuraavia asetuksia:

- A3 (11" × 17") -kokoiset CAD-piirustukset pienennetään A4 (8-1/2" × 11") -kokoon.
- Paperimäärän puolittamiseksi käytetään kaksipuolista kopiointia.
- Marginaalin siirtoa käytetään, jotta marginaaliin voidaan lävistää reikiä arkistointia varten.

Kun työohjelmaa ei ole tallennettu | Kun työohjelma on tallennettu
--- | ---
Aseta A3 (11" × 17") -koon pienentäminen A4 (8-1/2" × 11") -kokoon. Muuta valotusasetus. Aseta kaksipuolinen kopiointi. Aseta marginaalit. Aseta rei'itysasetukset. Kosketa [Värikäynnistys]-näppäintä tai [M/V käynnistys] -näppäintä. | Valitse kopiointiasetukset. Kosketa [Värikäynnistys]-näppäintä tai [M/V käynnistys] -näppäintä.
Tämä menetelmä edellyttää useiden asetusten tekemistä ja vie aikaa. Se voi myös aiheuttaa asetusvirheen. | Tämä menetelmä ei edellytä useiden asetusten tekemistä eikä vie aikaa. Lisäksi voit ottaa kopioita ilman asetusvirheitä.

- Enintään 48 ohjelmaa voidaan tallentaa.
- Ohjelma-asetukset säilyvät rekisteröityinä, vaikka päävirta on katkaistu.
- Ohjelman tallentaminen
  Kosketa tehtäväpaneelin [Ohjelman rekisteröinti] -näppäintä. Tämä näppäin tulee näkyviin, kun jotain tilanäyttöä käytetään.
  - OHJELMAN TALLENTAMINEN

## Toiminta

1. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Nouda ohjelma] -näppäintä.

   Koskettamalla tehtäväpaneelin [Lisää suosikkeihin]- tai [Rekisteröi alkunäyttöön] -näppäintä voit rekisteröidä ohjelman pikanäppäimen.

2. #### Kosketa sen ohjelman näppäintä, jonka haluat hakea.

   Ohjelman tallennettuja asetuksia sovelletaan.

Takaisin alkuun