# TIEDOSTON TULOSTAMINEN SUORAAN USB-MUISTISTA

## Yleiskatsaus

Voit tulostaa tiedoston suoraan laitteeseen kytketystä USB-muistista käyttämättä tietokonetta.
Kun tulostat salasanalla suojatun PDF-tiedoston, salasana on annettava työtilan näytössä tulostuksen käynnistämiseksi.

- SALATUN PDF-TIEDOSTON TULOSTAMINEN

- Käytä FAT32 USB -muistia, jonka kapasiteetti on korkeintaan 32 Gt.
- Tulostaminen USB-muistista ei ole mahdollista, kun "Asetustilan" (pääkäyttäjä) valinta [Järjestelmäasetukset] → [Tulostimen asetukset] → [Oletusasetukset] → [Suoran USB-muisti tulostuksen poistaminen käytöstä] on valittuna.

## Toiminta

1. #### Kytke USB-muisti laitteeseen ja kosketa [HDD-tiedoston palautus] -näppäintä.

2. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Valitse USB-muistista tulostettava tiedosto] -näppäintä.

3. #### Kosketa tulostettavaa tiedostoa ja kosketa tehtäväpaneelin [Vaihda asetukseksi tulostus]-näppäintä.

   - Kun tulostat useita tiedostoja, kosketa kaikkia tulostettavia tiedostoja ja kosketa tehtäväpaneelin [Tulosta]-näppäintä.
   - Valittujen tiedoston valintaruudut tulevat merkityiksi.
   - -kuvake tulee näkyviin niiden tiedostojen näppäinten vasemmalle puolelle, jotka voidaan tulostaa.
   - -kuvake näkyy USB-muistissa olevien kansioiden näppäinten vasemmalla puolella. Kansio tai kansiossa oleva tiedosto saadaan näkyviin koskettamalla tätä näppäintä.
   - Näytössä voi olla yhteensä 100 tiedostojen ja kansioiden näppäintä.
   - Koskettamalla -näppäintä siirryt yhden kansiotason verran ylöspäin.
   - Kun siirryt alas kansiotasolla koskettamalla kansionäppäintä, tulee näkyviin.
     Koskettamalla tätä näppäintä pääset takaisin tiedoston tai kansion nimen valintanäyttöön.
   - Koskettamalla [Tiedoston tai kansion nimi] -näppäintä voit vaihtaa näytöllä olevien tiedostojen ja kansioiden järjestyksen. Järjestys vaihtuu nousevan ja laskevan järjestyksen välillä joka kerta, kun näppäintä kosketetaan.

4. #### Valitse tulostusehdot.

   - Jos olet valinnut useita tiedostoja vaiheessa 3, voit valita ainoastaan tulosteiden lukumäärän.
   - Jos olet valinnut vaiheessa 3 tulostusehtoja sisältävän tiedoston (esim. PCL-, PS- tai XPS-tiedoston), nämä asetukset tulevat voimaan.
   [Tulosta kiiltävänä] -valintaruudun ollessa valittuna [Paperialue]-kohdan asetuksena on [Kiiltävä paperi] (ohisyöttötaso) ja [Tarkkuus] on [600 dpi (Korkea laatu)].

5. #### Kosketa [Käynnistä]-näppäintä.

   Tulostus käynnistyy valitun tiedoston siirron jälkeen.

6. #### Poista USB-muisti laitteesta.

Takaisin alkuun