# PIILOTETUN MALLIN TULOSTUS

## "Normaali tila" -välilehti

Valitse Piilotetun mallin tulostusasetus.
Piilotetun mallin tulostus upottaa tulosteiden taustalle piilotekstin.
Jos tuloste kopioidaan, upotettu teksti on helposti havaittavissa, mikä osaltaan estää luvatonta kopiointia.

### Oletusasetukset

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Piilotetun mallin tulostusasetus | Piilokuvio voidaan tulostaa tällä asetuksella.
Valotus | Valotuksen valinta.
Fontin koko | Fontin koon valinta.
Kulma | Merkkien kulman valinta.
Fontin tyyli | Normaalien tai kursiivimerkkien asetusten valinta.
Naamiointikuvio | Naamiointikuvion valinta.
Tulostusmenetelmä | Merkkien näyttötavan valinta. Positiivinen Negatiivinen

### Tulostussisällön asetus

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Esiasetettu sana | Valmiiden tekstien valinta. Seuraavat tekstit ovat valittavissa. Estä kopiointi, HUIPPUSALAINEN, Vain sis. Käyttö, Käsittele varoen, TÄRKEÄ, Kopio ei kelpaa, TÄRKEÄ, KOPIO
Esiasetettu teksti | Valmiin, esiasetetun tekstin valinta. Tämä asetus poistuu käytöstä, jos [Suora syöttö] -asetus otetaan käyttöön.
Tietojen tulostus | Mahdollistaa seuraavien tietojen samanaikaisen tulostuksen. Laitteen sarjanumero, Osaston työtunnus, Siskirjnimi/käyt.nro, kopioinninhallintanumero, päivämäärä ja aika
Poista suora syöttö käytöstä | Syötä haluttu teksti suoraan. Tämä asetus poistuu käytöstä, jos [Esiasetettu teksti] -asetus otetaan käyttöön.

## "Kontrasti"-välilehti

Tällä välilehdellä voit määrittää piilotetun mallin kontrastin.
Asetukseksi voidaan valita mikä tahansa taso yhdeksästä.

## Mukautetun tekstin rekisteröinti

Käyttäjän luomien tulostusmerkkien tallennus. Käyttäjän luomia tulostinmerkkejä voidaan tallentaa enintään 30.
Takaisin ylös