# LISÄVARUSTEET

## Yleiskatsaus

Laitteeseen voidaan asentaa lisävarusteita laitteen toimivuuden lisäämiseksi.
Lisävarusteet ovat yleensä valinnaisia. Joihinkin malleihin saattaa kuitenkin kuulua lisävarusteita vakiovarusteina.

(Joulukuu 2015)

Tuotenimi | Tuotenumero | Kuvaus
--- | --- | ---
Suurkapasiteettitaso | MX-LC12 | Lisätaso. Tasolle voidaan asettaa enintään 3 500 paperiarkkia.
Suurkapasiteettitasot | MX-LC13 N | Lisätaso. Tasolle voidaan asettaa enintään 5 000 paperiarkkia. Voit yhdistää myös kaksi yksikköä.
Paperinsyöttöyksikkömoduuli | MX-RB16 | Tätä yksikköä tarvitaan suurkapasiteettitasojen kytkentää varten.
Liitäntämoduuli | MX-RB17 | Tätä yksikköä tarvitaan kahden suurkapasiteettitason kytkentää varten.
Sarjaohisyöttötaso | MX-MFX1 | Lisätaso. Tasolle voidaan asettaa enintään 100 paperiarkkia. Asenna tämä taso laitteeseen.
MX-MF11 | Lisätaso. Tasolle voidaan asettaa enintään 500 paperiarkkia. Asenna tämä taso suurkapasiteettitasoihin.
Suuren kapasiteetin pinoaja | MX-ST10 | Tämä yksikkö on hyödyllinen, kun tulostat suuren määrän kopioita. Enintään 5 000 paperiarkkia voidaan tulostaa.
Paperikaukalo | MX-CA10 | Tämä kaukalo asennetaan suuren kapasiteetin pinoajaan. Se on hyödyllinen, kun käsitellään suurta joukkoa tulostusarkkeja. Yksi yksikkö toimitetaan MX-ST10-laitteen kanssa, ja tämä on lisälaite.
Viimeistelijä (100 arkin nidonta) | MX-FN21 | Ulostulolaite, joka mahdollistaa nidontatoiminnon ja lajittelutoiminnon käyttämisen. Enintään 100 paperiarkkia voidaan nitoa.
Satulanidontaviimeistelijä (100 arkin nidonta) | MX-FN22 | Ulostulolaite, joka mahdollistaa nidontatoiminnon, lajittelutoiminnon ja vihkokopiointitoiminnon käyttämisen. Enintään 100 paperiarkkia voidaan nitoa.
Rei'itysyksikkö | MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Yksikkö rei'ittää kopiot ja muut tulosteet. Edellyttää viimeistelijää (100 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijää (100 arkin nidonta).
Trimmimoduuli | MX-TM10 | Tämä yksikkö leikkaa pois satulanidottujen arkkien ylimääräisen osan. Edellyttää satulaviimeistelijää (100 arkin nidonta).
Taittoyksikkö | MX-FD10 | Tämä yksikkö taittaa ja tulostaa paperin. Edellyttää viimeistelijää (100 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijää (100 arkin nidonta).
Syöttäjä | MX-CF11 | Tämä yksikkö lisää kannet ja välilehtiarkit. Se voi myös syöttää paperia viimeistelijään (100 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijään (100 arkin nidonta) viimeistelyä varten.
Suoristusyksikkö | MX-RB18 | Tämä yksikkö korjaa painetun paperin käpristymisen. Sitä tarvitaan myös, kun asennetaan viimeistelijä (100 arkin nidonta), satulanidontaviimeistelijä (100 arkin nidonta), taittoyksikkö, syöttäjä tai suuren kapasiteetin pinoaja.
Paperin siirtoyksikkö | MX-RB13 | Tämä yksikkö tarvitaan viimeistelijän (100 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijän (100 arkin nidonta) ja syöttäjän suoraa asennusta varten.
Viivakoodifontit | MX-PF10 | Lisää laitteeseen viivakoodifontit.
XPS-laajennus | MX-PUX1 | Laajennuksella laitetta voidaan käyttää XPS-yhteensopivana tulostimena. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
Peilikuvapakkaus | MX-EB15 | Tallentaa automaattisesti tietojen kopion toiseen kiintolevyyn. Tämän yksikön avulla voit suorittaa toimintoja jatkuvasti, kun kiintolevy on vaurioitunut.
Sovelluksen integrointimoduuli | MX-AMX1 | Integrointimoduulin ja verkkoskanneritoiminnon yhdistäminen mahdollistaa metadatatiedoston liittämisen skannattuun kuvatiedostoon.
Sovelluksen tiedonsiirtomoduuli | MX-AMX2 | Tämä yhdistää laitteen ulkoiseen sovellukseen verkossa.
Parannettu pakkauspaketti | MX-EB11 | Paketin avulla skannatut asiakirjat tallennetaan suuremman pakkauksen PDF-muodossa. Suuremman pakkauksen PDF-asiakirjat ovat pienempiä kuin normaalit PDF-asiakirjat.
Näppäimistö | MX-KB13 | Tämä on laitteeseen integroitu näppäimistö. Kun näppäimistöä ei käytetä, sitä voidaan säilyttää käyttöpaneelin alla.
Internet-selauksen laajennuspaketti | MX-AM10 | Internet-käyttö mahdollistaa verkkosivujen katsomisen.
Leimalaite | AR-SU1 | Laite lisää leiman jokaiselle alkuperäiselle sivulle kuvan lähetystilassa tehdyn skannauksen jälkeen. Edellyttää automaattista syöttölaitetta.
Leimakasetti | AR-SV1 | Sisältää kaksi varmennusleimakasettia.
Niittikasetti | MX-SCX2 | Paperin niittaamiseen. Edellyttää viimeistelijää (100 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijää (100 arkin nidonta).
MX-SCX1 | Paperin satulanidontaan. Edellyttää satulaviimeistelijää (100 arkin nidonta).
Tilan ilmaisin | MX-SL10 | Ilmaisee laitteen tilan.

Kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
Takaisin ylös