# SUORAN TULOSTUKSEN ASETUKSET

## LPD-välilehti

Syötä profiilin umpeutumispäivä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### LPD asetus

###### LPD

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää LPD:tä.

###### Aikakatkaisu

Syötä aikaraja. Oletusasetus on 90 sekuntia.

###### Käytä otsikkoa

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää otsikkoa. Oletusasetus on [Ota pois päältä].

## RAW-välilehti

Määritä vedostulostus käyttämällä tätä välilehteä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### Vedostulostuksen asetus

###### RAW-tulostus

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää RAW-tulostusta. Oletusasetus on [Ota päälle].

###### Portin numero

Syötä portin numero. Oletusasetus on portti 9100.

###### Aikakatkaisu

Syötä aikaraja. Oletusasetus on 90 sekuntia.

###### Käytä kaksisuuntaista

Kun haluat käyttää kaksissuuntaista yhteyttä, valitse .

## WSD-välilehti

Määritä WSD-tulostus käyttämällä tätä välilehteä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### WSD-asetukset

###### WSD-tulostus

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää WSD-tulostusta.

###### Käytä monilähetyshakua

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää monilähetyshakua.
Takaisin ylös