# ESIASETETUN SUHTEEN VALITSEMINEN

## Yleiskatsaus

Voit valita esiasetetun suhteen viidestä kopion suurennos- tai pienennöstasosta. Voit myös määrittää minkä tahansa suhteen 1 prosentin tarkkuudella väliltä 25–400 %.
Automaattista syöttölaitetta käytettäessä pysty- ja vaakasuuntaiseksi kopiosuhteeksi määritetään 25–200 %.

###### Kopiointisuhteen palauttaminen asetukseen 100 %:

Avaa kopiointisuhdevalikko koskettamalla [Kopiosuhde]-näppäintä ja kosketa sitten [100 %] -näppäintä.

###### Kopiosuhteen lisääminen esiasetetuksi suhteeksi:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] (Välilehti) → [Kopioinnin asetukset] → [Lisää tai muuta esiasetettuja kopiosuhteita]. Valitse esiasetetut suhdearvot koskettamalla [Muu suhde] -näppäintä.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Kopiosuhde]-näppäintä.

2. #### Aseta kopiosuhde koskettamalla esiasetetun suhteen näppäintä tai näppäimiä .

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   - Jos haluat määrittää 25 %, 50 %, 200 % tai 400 %, kosketa [Muu suhde] -näppäintä.
   - Voit määrittää alueen nopeasti määrittämällä arvon ensin lähelle haluttua arvoa numeronäppäimillä ja säätämällä sitä sitten -näppäimillä.
   - Jos kosketat tehtäväpaneelissa [Vähennä hieman] -näppäintä, suhteeksi asetetaan arvo, joka on 3 % alhaisempi kuin määritetty arvo.

Takaisin alkuun