# ECO-TOIMINTO

## Yleiskatsaus

Eco-toiminnot asennetaan laitteeseen vähentämään virrankulutusta. Käytettävissä on erilaisia Eco-toimintoja sovelluksen tarkoituksen ja tarpeiden mukaan.

### Eco-toimintojen tyypit

Eco-toiminto | Kuvaus
--- | ---
Eco-skannaus | Muita kuin tulostustoimintoja voidaan käyttää, kun lämpöyksikkö on poissa käytöstä.
ESILÄMMITYSTILA | Toiminto alentaa lämmitysyksikön lämpötilaa ja saa laitteen kuluttamaan vähän energiaa odotustilassa.
AJASTINSAMMUTUS | Kun laitetta ei käytetä, tämä toiminto sammuttaa käyttöpaneelin ja lämpöyksikön virran sekä siirtää laitteen odotustilaan, jossa se kuluttaa vain vähän virtaa.
HETI KUN ETÄTYÖ ON VALMIS, SIIRRY AUTOMAATTISEEN VIRRANSAMMUTUSTILAAN | Laite poistuu Automaattinen sammutus -tilasta, kun se tulostaa työn. Laite palaa Automaattinen sammutus -tilaan työn tulostamisen jälkeen.

- Eco-toiminnon asetukset määritetään asetustilan (pääkäyttäjä) kohdassa ”Virransäästö”.
- Tällä toiminnolla voidaan myös määrittää ajat, jolloin laitteen virta kytketään ja katkaistaan virrankulutuksen vähentämiseksi. Lisätietoja on kohdassa ”VIRTA PÄÄLLE/POIS -AJOITUSASETUS”.
- Se voi ohjata siirtymistä Automaattinen sammutus -tilaan luomalla malliluettelon, joka perustuu laitteen käytön analyysiin. Lisätietoja on kohdassa ”ENERGIASÄÄSTÖMALLIEN LUETTELO”.

### ECO-asetus

Eco-asetustiloja on kolme: ”Normaali toiminto”, ”ECO tila” ja ”Järjestelmäasetusten mukaan”.
Eco-toimintoa varten kannattaa valita ”Normaali toiminto” tai ”ECO tila”, sillä ne mahdollistavat samanaikaisen asetusten muokkauksen. Jos haluat määrittää Eco-toiminnon asetukset manuaalisesti, valitse ”Järjestelmäasetusten mukaan”.
Seuraavassa taulukossa on ”Normaali toiminto”- ja ”ECO tila” -asetukset.

Eco-toiminto | Normaali tila | Eco-tila
--- | --- | ---
Eco-skannaus | Päällä (Vain lähetystilat) | Päällä (Kaikki tilat paitsi kopiointi)
Ajastinsammutus | Muuta siirtoaikaa: Autom. | Määrää siirtoaika: Päällä (15 minuutti)
Heti kun etätyö on valmis, siirry automaattiseen virransammutustilaan. | Pois | Päällä
Esilämmitystilan asetus | 1 min | 1 min
Kytke paneelinäyttö pois esilämmitystoiminnon ajaksi | Päällä | Päällä

###### Eco-asetuksen muuttaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Virransäästö] → [ECO asetus].
Takaisin ylös