# SUUREN SIVUMÄÄRÄN LÄHETYS (TYÖN KOKOAMINEN)

## Yleiskatsaus

Tämän toiminnon avulla voit jakaa monisivuisen alkuperäisen asiakirjan osiin ja skannata jokaisen osan käyttäen automaattista syöttölaitetta, minkä jälkeen voit lähettää sivut yhtenä lähetyksenä. Voit skannata automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille asetetun alkuperäisen asiakirjan. Käytä tätä toimintoa, kun alkuperäisiä sivuja on enemmän kuin automaattiseen syöttölaitteeseen mahtuu kerralla.
Skannaa ensin sarja, joka sisältää alkuperäisen ensimmäisen sivun. Ensimmäisen sarjan kopioinnissa käytettyjä asetuksia voidaan käyttää uudelleen, kunnes viimeinen sarja on skannattu.

- Enintään 999 sivua voi skannata. Huomaa, että kun muistia käytetään muihin töihin, voidaan skannata vähemmän sivuja.
- Jos muisti täyttyy skannauksen aikana, näkyviin tulee viesti ja skannaus peruutetaan.
- Skannausasetuksia voi muuttaa kunkin alkuperäisten sarjan kohdalla.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen

   Aseta alkuperäisasiakirjat kokonaan asiakirjan syöttötasolle. Alkuperäisiä voidaan pinota merkkiviivaan asti.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

2. #### Määritä kohde.

   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Työn kokoaminen] -näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.

   Jos käytät Skannaa sähköpostiin -toimintoa, kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Työn kokoaminen] -näppäintä.

   ###### Työn kokoamisen asetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Työn kokoaminen]-näppäintä.

4. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]- tai [Esikatselu]-näppäintä.

   Voit esikatsella lopullista kuvaa ja lähettää sen samaan aikaan. Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.

5. #### Aseta seuraava alkuperäissarja laitteeseen ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.

   Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.
   Valitse tehtäväpaneelin [Muuta seuraavan alkuperäisen asetusta] -valintaruudun asetukseksi ennen [Lisäskannaus]-näppäimen koskettamista ja muuta sitten seuraavan alkuperäisen asiakirjan skannaus- tai lähetysasetuksia.

   ###### Skannauksen peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä. Kaikki asetukset skannatut tiedot mukaan lukien tyhjennetään.

6. #### Kosketa [Käynnistä]-näppäintä.

Takaisin ylös