# TIEDOSTON TULOSTAMINEN SUORAAN FTP-PALVELIMELTA

## Yleiskatsaus

Jos FTP-palvelin on rekisteröity, FTP-palvelimella oleva tiedosto voidaan määrittää laitteen kosketuspaneelista. Toiminnon ansiosta tiedostoa ei tarvitse ensin ladata tietokoneelle ja tulostaa siitä käsin.
Kun valitset salasanasuojatun PDF-tiedoston, salasana tulee syöttää työtilan näytössä.

- SALATUN PDF-TIEDOSTON TULOSTAMINEN

###### FTP-palvelimen rekisteröinti:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Sovellusasetukset] → [Asetus tulostukseen MPF:stä(FTP)]. Enintään 20 FTP-palvelinta voidaan rekisteröidä.

## Toiminta

1. #### Kosketa [HDD-tiedoston palautus] -näppäintä.

2. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Valitse FTP:ltä tulostettava tiedosto] -näppäintä.

3. #### Kosketa FTP-palvelinta, jota haluat käyttää.

   Jotkut palvelimet saattavat edellyttää käyttäjänimen ja salasanan syöttämistä.

4. #### Kosketa tulostettavaa tiedostoa ja kosketa tehtäväpaneelin [Vaihda asetukseksi tulostus]-näppäintä.

   - Kun tulostat useita tiedostoja, kosketa kaikkia tulostettavia tiedostoja ja kosketa tehtäväpaneelin [Tulosta]-näppäintä.
   - Valittujen tiedoston valintaruudut tulevat merkityiksi.
   - -kuvake tulee näkyviin niiden tiedostojen näppäinten vasemmalle puolelle, jotka voidaan tulostaa.
   - -kuvake näkyy FTP-palvelimella olevien kansioiden näppäinten vasemmalla puolella. Kansio tai kansiossa oleva tiedosto saadaan näkyviin koskettamalla tätä näppäintä.

   - Näytössä voi olla yhteensä 100 tiedostojen ja kansioiden näppäintä.
   - Koskettamalla -näppäintä siirryt yhden kansiotason verran ylöspäin.
   - Kun siirryt alas kansiotasolla koskettamalla kansionäppäintä, tulee näkyviin.
     Koskettamalla tätä näppäintä pääset takaisin tiedoston tai kansion nimen valintanäyttöön.
   - Koskettamalla [Tiedoston tai kansion nimi] -näppäintä voit vaihtaa näytöllä olevien tiedostojen ja kansioiden järjestyksen. Järjestys vaihtuu nousevan ja laskevan järjestyksen välillä joka kerta, kun näppäintä kosketetaan.

5. #### Valitse tulostusehdot.

   - Jos olet valinnut useita tiedostoja vaiheessa 4, voit valita ainoastaan tulosteiden lukumäärän.
   - Jos olet valinnut vaiheessa 4 tulostusehtoja sisältävän tiedoston (esim. PCL-, PS- tai XPS-tiedoston), nämä asetukset tulevat voimaan.
   [Tulosta kiiltävänä] -valintaruudun ollessa valittuna [Paperialue]-kohdan asetuksena on [Kiiltävä paperi] (ohisyöttötaso) ja [Tarkkuus] on [600 dpi (Korkea laatu)].

6. #### Kosketa [Käynnistä]-näppäintä.

   Tulostus käynnistyy valitun tiedoston lataamisen jälkeen.

Takaisin alkuun