# LDAP-ASETUKSET

LDAP-asetukset otetaan käyttöön valitsemalla [Ota päälle]. Kun [Ota pois päältä] on valittuna, LDAP-asetukset eivät ole käytössä.

### Globaalin osoitekirjan lisäys tai muokkaus

Kun [Lisää]-näppäintä kosketetaan, osoitekirjan asetusnäyttö tulee näkyviin.
Kun kosketat jonkin osoitekirjan nimeä, kyseisen osoitekirjan rekisteröintinäyttö tulee näkyviin. Nyt voit muokata sitä.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Nimi | Syötä osoitekirjanimi.
Oletusosoitteen asetus | Asettaa haun oletusasetukset LDAP-hakemistopuun tietyn alueen hakua varten. Esimerkki: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone Syötteet tulee erottaa toisistaan puolipisteellä tai pilkulla.
LDAP-palvelin | Syötä LDAP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Palvelintyyppi | Valitse Oletus tai Mukautettu palvelutyyppien luettelosta. Oletusasetus on Oletus.
Käyttäjätunnuksen asetus | Valitse käyttäjätunnuksen asetus. Oletusasetus on ”uid”.
LDAP-haun asetus | Valitse LDAP-haun asetus. Oletusasetus on ”cn”.
Sähköpostiosoitteen haku | Valitse sähköpostiosoitteen haun asetus. Oletusasetus on ”mail”.
Julkisen avaimen haku | Valitse julkisen avaimen haun asetus. Oletusasetus on ”userCertificate”.
Sivurajoitusryhmä | Valitse tallennettujen sivurajoitusryhmien haun asetus. Oletusasetus on ”pagelimit”.
Käyttöoikeusryhmä | Valitse tallennetun käyttöoikeusryhmän haun asetus. Oletusasetus on ”authority”.
Suosikki toimintaryhmä | Valitse suosikkitoimintoryhmän haun asetus. Oletusasetus on "suosikki".
Oma kansio | Valitse Oma kansio -haun asetus. Oletusasetus on ”myfolder”.
Kortin tunnus | Valitse kortin tunnuksen haun asetus. Oletusasetus on ”cardid”.
Mukautetut asetukset 1–10 | Määritä jokainen asetus.
Portin numero | Syötä portin numero. Oletusasetus on portti 389.
Aikakatkaisu | Syötä aikaraja. Oletusasetus on 5 sekuntia.
Käyttäjänimi | Syötä tilin nimi LDAP-asetuksia varten.
Salasana | Syötä salasana. Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi .
Varmistuksen tyyppi | Valitse todennuspalvelin pudotusvalikosta.
Sidonnan etuliite | Määritä sidonnan etuliite. Oletusasetus on ”uid”.
Palvelimen käyttö | Määritä palvelinsovellus. Määritä osoitekirja ja käyttäjän tunnistus.
SSL-käyttöön | Ottaa käyttöön SSL-salatun yhteyden.
Yhteystesti | Kun kosketat [Suorita]-painiketta, yhteystesti suoritetaan ja sen tulos tulee näkyviin.

### Globaalin osoitekirjan poistaminen

Jos haluat poistaa valitun osoitekirjan, valitse sen vasemmalla puolella olevan valintaruudun asetukseksi ja kosketa [Poista]-näppäintä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.
Takaisin ylös