# ALKUPERÄISEN ASIAKIRJAN SKANNAAMINEN KAHTENA ERILLISENÄ SIVUNA (2 SIVUN SKANNAUS)

## Yleiskatsaus

Alkuperäisen vasen ja oikea puoli voidaan lähettää kahtena erillisenä sivuna. Tämä toiminto on kätevä, kun haluat lähettää sähköpostitse kirjan tai jonkin muun sidotun asiakirjan vasemmat ja oikeat sivut erillisinä sivuina.

Alkuperäisen skannauskoko | Lähetettävä kuva
--- | ---
A3 (11" × 17") × 1 sivu | A4 (8-1/2" × 11") × 2 sivua
B4 (6.9" × 9.8") × 1 sivua | B5 (6.9" × 9.8") × 2 sivua

Aseta alkuperäinen valotuslasille.

- Tämä toiminto on käytettävissä, kun alkuperäisen asiakirjan kokoasetus on [Autom.].
- Keskustan poisto- ja Reuna+Kesk. Häivytys -toimintoja ei voi yhdistää.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen valotuslasille

   - VALOTUSLASI

   Kohdista alkuperäisasiakirjan keskiosa oikean kokomerkin kanssa.

2. #### Määritä kohde.

   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [2:n sivun skannaus] -näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
   Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen]-näppäintä.

   ###### 2:n sivun skannaus -asetuksen peruutus:

   Poista valintamerkki koskettamalla [2:n sivun skannaus] -näppäintä.

4. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Skannaa seuraava alkuperäinen asiakirja. Kun olet skannannut viimeisen alkuperäisen sivun, kosketa [Luku loppu] -näppäintä.
   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ. Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.

Takaisin ylös