# ASETUKSEN LÄHETTÄMINEN USEISSA TOIMINTATILOISSA TOIMIVAAN KOHTEESEEN

## Yleiskatsaus

Jos lähetät asiakirjan sarjalähetyksellä kohteeseen, joka on käytössä useissa toimintotiloissa (kuten skanneri-tiloissa), asetus on voimassa kaikissa tiloissa, vaikka olisit määrittänyt lähetyksen jossakin tilanäytössä. On kuitenkin huomattava seuraavat poikkeukset:

Lähetyskoko | Jos skannataan alkuperäinen asiakirja, jonka koko on suurempi kuin A4 (8-1/2" × 11"), laite pienentää sen automaattisesti A4R-kokoon (8-1/2" × 11"R) ennen lähetystä.
Tarkkuus (kuva) | Sivut lähetetään kussakin tilassa määritettyjen asetuksien avulla.
Tiedostomuoto (tiedoston pakkaustapa) | Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Skannausasetukset] → [Skannausasetukset]. [Pakkaustapa sarjalähetyksessä] -kohdassa valittua pakkaustapaa käytetään.
Väriskannaus | Jos skannaustilassa väritilan asetus on [Värillinen], alkuperäinen lähetetään värillisenä skannauskohteisiin.
Alkuperäisten määrä | Määrä täsmää vain valitussa tilassa.
Skannaustiedoston koko | Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Skannausasetukset] → [Skannausasetukset] → [Pakkaustapa sarjalähetyksessä]. Jos sarjalähetyksen kohteessa on määritetty tietojen kokorajoitus [Lähetystiedon maksimimäärän asetus (Sähköposti)]- tai [Liitetiedostojen maksimikoko (FTP/Työpöytä/Verkkokansio)] -asetuksella, rajoitus on voimassa myös kohteissa, joissa tällaista rajoitusta ei ole määritetty.
Poistoväri | Tämä tila on käytössä vain skannerille ja tiedonsyötölle. Se on yhteydessä vastaavan toiminnon sisältävään tilaan.

Takaisin ylös