# OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN KUVAN LÄHETYSLOKEISTA

## Yleiskatsaus

Avaa osoitekirja koskettamalla [Osoitekirja]-näppäintä kuvanlähetystilan perusnäytössä.
FTP-osoitteita ei voi tallentaa osoitekirjaan lähetyslokeista.

## Toiminta

1. #### Kosketa kuvan lähetystilan toimintopaneelissa [Valitse osoitteista viimeisin lähetysosoite] -näppäintä.

2. #### Valitse yksi osoite, jonka haluat tallentaa osoitekirjaan lähetyslokeista, ja kosketa tehtäväpaneelin [Uusi rekisteröinti osoitekirjaan] -näppäintä

   Kun kosketat tehtäväpaneelin [Lisärekisteröinti osoitekirjaan] -näppäintä, voit lisätä osoitteen osoitekirjaan tallennettuun yhteystietoon.

3. #### Syötä perustiedot koskettamalla [Yhteyshenkilöt]-näppäintä

   Syötä [Nimi] ja [Alkukirjain].
   Määritä luokka valitsemalla luokka luettelosta, joka avautuu, kun syöttöruutua kosketetaan.

   Jos käyttäjän tunnistus on otettu käyttöön, osoitteen julkaisuasetusten välilehti on näkyvissä. Osoitteen julkaisuasetuksella voidaan määrittää, jaetaanko tallennetut yhteistiedot ja ryhmät tietyn ryhmän kanssa vai tallennetaanko nämä tiedot omaan käyttöön tarkoitetuiksi henkilökohtaisiksi yhteystiedoiksi.
   - YHTEYSTIETOJEN JULKAISEMINEN MÄÄRITETYILLE KÄYTTÄJILLE

   ###### Luokan nimen rekisteröinti:

   Valitse asetustilassa [Osoitekirja] → [Luokka-asetus].

4. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Lopeta rekist.] -näppäintä

   Osoite tallennetaan osoitekirjaan ja lähetyslokinäyttö tulee esiin.
   Jos [Aseta käytettäväksi oletukseksi] -asetusta ei ole valittu millekään osoitteelle, vahvistusnäytössä kysytään, haluatko valita oletusarvoisen osoitteen.

5. #### Kosketa [OK]-näppäintä

Takaisin ylös