# ETU- JA TAKAKANSIEN LISÄÄMINEN KOPIOIHIN(KANNET/VÄLILEHDET)

## Yleiskatsaus

Toiminto lisää erilaisen paperin kopiointityön etu- ja takakantta varten.
Sen avulla voit vaihtaa kannet erilaisiksi ja saada näyttävämpiä kopioita.
Määritä tarvittaessa välilehtiarkin asetukset.
Kun lisäät välilehtiarkkeja, katso "VÄLILEHTIARKKIEN LISÄÄMINEN KOPIOIHIN".

###### Kopiointi etukannelle, ja etukannen ja takakannen lisääminen

### Kannen lisäysesimerkkejä

Seuraavassa esitetään kopiointitulokset, kun etu- ja takakannet lisätään kuuden sivun yksipuolisten alkuperäisten sarjaan tai kolmen sivun kaksipuolisten alkuperäisten sarjaan.

###### Yksipuolisen alkuperäisen kopiointi yksipuoliseksi

Etukansi | Takakansi | Kopiointitulos
--- | --- | ---
Ei kopioida | Ei kopioida | Lisää kansilehdet alkuun ja loppuun.
1-puolinen kopiointi | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tehdään yksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään loppuun.
2-puolinen kopiointi | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta tehdään kaksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään loppuun.
Ei kopioida | 1-puolinen kopiointi | Lisää etukannen alkuun ja tekee alkuperäisen kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisena kopiona.
Ei kopioida | 2-puolinen kopiointi | Lisää etukannen alkuun ja tekee alkuperäisen viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
1-puolinen kopiointi | 1-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä sivusta etukannen ja kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisina kopioina.
1-puolinen kopiointi | 2-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä sivusta etukannen yksipuolisena kopiona sekä viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
2-puolinen kopiointi | 1-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta etukannen kaksipuolisena kopiona sekä kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisena kopiona.
2-puolinen kopiointi | 2-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta etukannen ja viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisina kopioina.

###### Yksipuolisen alkuperäisen kopiointi kaksipuoliseksi

Etukansi | Takakansi | Kopiointitulos
--- | --- | ---
Ei kopioida | Ei kopioida | Lisää kansilehdet alkuun ja loppuun.
1-puolinen kopiointi | Ei kopioida | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä sivusta yksipuolisen etukannen ja kopioi kuudennen sivun yksipuolisena. Lisää takakannen loppuun.
2-puolinen kopiointi | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta tehdään kaksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään loppuun.
Ei kopioida | 1-puolinen kopiointi | Lisää etukannen alkuun ja tekee alkuperäisen kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisena kopiona. Alkuperäisen 5. sivusta tehdään yksipuolinen kopio.
Ei kopioida | 2-puolinen kopiointi | Lisää etukannen alkuun ja tekee alkuperäisen viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
1-puolinen kopiointi | 1-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä sivusta etukannen ja kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisina kopioina.
1-puolinen kopiointi | 2-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä sivusta etukannen yksipuolisena kopiona sekä viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
2-puolinen kopiointi | 1-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta etukannen kaksipuolisena kopiona sekä kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisena kopiona. Alkuperäisen 5. sivusta tehdään yksipuolinen kopio.
2-puolinen kopiointi | 2-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta etukannen ja viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisina kopioina.

###### Kaksipuolisen alkuperäisen asiakirjan kopiointi yksipuoliseksi

Etukansi | Takakansi | Kopiointitulos
--- | --- | ---
Ei kopioida | Ei kopioida | Lisää kansilehdet alkuun ja loppuun.
1-puolinen kopiointi | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tehdään yksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään loppuun.
2-puolinen kopiointi | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta tehdään kaksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään loppuun.
Ei kopioida | 1-puolinen kopiointi | Lisää etukannen alkuun ja tekee alkuperäisen kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisena kopiona.
Ei kopioida | 2-puolinen kopiointi | Lisää etukannen alkuun ja tekee alkuperäisen viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
1-puolinen kopiointi | 1-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä sivusta etukannen ja kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisina kopioina.
1-puolinen kopiointi | 2-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä sivusta etukannen yksipuolisena kopiona sekä viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
2-puolinen kopiointi | 1-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta etukannen kaksipuolisena kopiona sekä kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisena kopiona.
2-puolinen kopiointi | 2-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta etukannen ja viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisina kopioina.

###### Kaksipuolisen alkuperäisen kopiointi kaksipuoliseksi

Etukansi | Takakansi | Kopiointitulos
--- | --- | ---
Ei kopioida | Ei kopioida | Lisää kansilehdet alkuun ja loppuun.
1-puolinen kopiointi | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tehdään yksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään loppuun. * Toista alkuperäistä sivua ei kopioida.
2-puolinen kopiointi | Ei kopioida | Alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta tehdään kaksipuolinen etukansi ja takakansi lisätään loppuun.
Ei kopioida | 1-puolinen kopiointi | Lisää etukannen alkuun ja tekee alkuperäisen kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisena kopiona. * Viidettä alkuperäistä sivua ei kopioida.
Ei kopioida | 2-puolinen kopiointi | Lisää etukannen alkuun ja tekee alkuperäisen viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona.
1-puolinen kopiointi | 1-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä sivusta etukannen ja kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisina kopioina. Toista ja viidettä alkuperäistä sivua ei kopioida.
1-puolinen kopiointi | 2-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä sivusta etukannen yksipuolisena kopiona sekä viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisena kopiona. * Toista alkuperäistä sivua ei kopioida.
2-puolinen kopiointi | 1-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta etukannen kaksipuolisena kopiona sekä kuudennesta sivusta takakannen yksipuolisena kopiona. * Viidettä alkuperäistä sivua ei kopioida.
2-puolinen kopiointi | 2-puolinen kopiointi | Tekee alkuperäisen ensimmäisestä ja toisesta sivusta etukannen ja viidennestä ja kuudennesta sivusta takakannen kaksipuolisina kopioina.

- Lisää välilehtiarkit tasolle, ennen kuin käytät kansi- ja välilehtitoimintoa.
- Kun kansi- ja välilehtitoiminto on valittu, aseta alkuperäiset asiakirjojen syöttötasolle, valitse yksi- tai kaksipuolinen kopiointi, kopioiden määrä ja muut tarvittavat kopioasetukset. Kun asetukset on valittu, valitse kannet ja välilehdet.
- Yksi arkki voidaan lisätä sekä etu- että takakantta varten.

- Kun kaksipuoliset alkuperäiset kopioidaan kaksipuolisina, välilehtiarkkia ei voi lisätä alkuperäisen etu- ja kääntöpuolen väliin.
- Toimintoa ei voi käyttää yhdessä satulanidontatoiminnon kanssa.
- Asetusta ei voi käyttää, kun kansi- ja välilehtitoiminto on poistettu käytöstä asetustilassa (pääkäyttäjä).

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäisasiakirja automaattiseen syöttölaiteeseen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

2. #### Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Kannet/välilehdet]-näppäintä.

3. #### Kosketa ensin [Etukansi]- ja sitten [Päällä]-näppäintä.

   Kun kansi lisätään, kosketa ensin [Takakansi]- ja sitten [Päällä]-näppäintä.

4. #### Kosketa [Muuta]-näppäintä.

5. #### Määritä etukansiarkki.

   Kun lisäät vain kannen, kosketa [Ei yhtään kopiota] -näppäintä.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Kannen syöttötason muuttaminen:

   Tuo esiin syöttötason asetusnäyttö koskettamalla [Paperikaukalo]-näppäintä. Valitse paperitaso.
   Katso lisätiedot kohdasta "PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN" ja "OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN".
   - Jos kanteen kopioidaan, tarra-arkkeja, kalvoja, välilehtipaperia tai kiiltävää paperia ei voi käyttää.
   - Jos paperitaso on syöttäjä, kansilehteä ei voida kopioida.

   - ###### Kansilehden lisäämisen peruuttaminen:

     Kosketa [Pois]-näppäintä.

   - ###### Etukannen, takakannen ja välilehden asetusten peruuttaminen yhdellä kertaa:

     Kosketa [Peruuta kaikki] -näppäintä.

6. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

7. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös