# VÄRIAINEKASETTI

## Yleiskatsaus

Säilytä kunkin värin täyttä väriainekasettia lähettyvillä, jotta voit vaihtaa väriainekasetin heti, kun väriaine loppuu.
Värikasetti voidaan vaihtaa, kun laite on toiminnassa.

### Vaihtamisilmoitus

Kun väriaine on loppumassa, seuraava viesti näytetään: "Valmis skannaamaan kopiota varten. (Valmistele uusi väriaine.)". Kun tämä viesti tulee esiin, valmistele väriainekasetti vaihtoa varten.
Kun väriaineen määrä vähenee edelleen, esiin tulee viesti "Vaihda värikasetti". Kun tämä viesti tulee esiin, vaihda värikasetti.

Jos jatkat laitteen käyttämistä vaihtamatta kasettia, näyttöön tulee seuraava viesti. Kun laite joutuu tähän tilaan, tulostusta ei voi jatkaa, ennen kuin värikasetti vaihdetaan.

- Värit saattavat haalistua tai kuvat muuttua epätarkoiksi käyttöolosuhteiden mukaan.
- Säilytä käytetyt väriainekasetit muovipussissa (älä heitä niitä pois). Huoltoteknikko kerää käytetyt väriainekasetit.
- Jos kotinäyttö tai kopiointitilan aloitusnäyttö on valittuna, pitämällä [Kotinäyttö]-painiketta painettuna voit tarkistaa jäljellä olevan väriaineen arvioidun määrän (ilmaistaan prosentteina).
- Jos väriaine loppuu ja kotinäyttö on valittuna, [Ei väriainetta] -viesti näytetään näytön oikeassa yläkulmassa.

- Älä koskesta väriaineen täyttöaukkoa.

- Älä ravista tai heiluta värikasettia.

- Älä heitä väriainekasettia tuleen. Väriainetta voi roiskua ja se voi aiheuttaa palovammoja.
- Säilytä väriainekasetteja pienten lasten ulottumattomissa.
- Jos väriainekasettia säilytetään pystyasennossa, väriaine voi kovettua ja muuttua käyttökelvottomaksi. Säilytä väriainekasetteja aina kyljellään.

- Jos käytät muuta kuin SHARPin suosittelemaa väriainekasettia, laitteen tuottama laatu ja suorituskyky voivat heikentyä. Olemassa on lisäksi laitteen vahingoittumisen vaara. Käytä aina SHARPin suosittelemaa väriainekasettia.

## Toiminta

1. #### Vedä väriainekaukalo ulos.

   Vedä väriainekaukalo ulos hitaasti, kunnes se pysähtyy.

   Jos näppäimistö on vedetty ulos käyttöpaneelista, varmista, että tallennat sen käyttöpaneeliin. Jos näppäimistö on vedetty ulos, väriainekaukalo voi joutua kosketuksiin näppäimistön kanssa ja aiheuttaa vahinkoa.

2. #### Poista väriainekasetti.

   Vedä väriainekasettia hitaasti ulos- ja ylöspäin.
   Jos sitä nykäistään, väriainetta saattaa roiskua kasetista.

3. #### Aseta uusi väriainekasetti suoraan alaspäin

   Väriainekasetin päiden on oltava oikeassa suunnassa tai muuten väriainekasettia ei voi asettaa.

4. #### Sulje väriainekaukalo.

   Sen jälkeen kun väriainekasetti on vaihdettu, väriaineen täyttäminen tapahtuu automaattisesti.
   Jos viestiä, jossa pyydetään vaihtamaan väriaine, ei tule esiin, älä avaa väriainekaukaloa.

Takaisin ylös