# ULKOISET OSAT

Tässä osassa kuvataan laitteen ulkoisten osien nimet ja toiminnot.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

×
Automaattinen syöttölaite
Laite syöttää ja skannaa automaattisesti useita alkuperäisiä asiakirjoja. Se voi yhdellä kertaa skannata kaksipuolisen alkuperäiskappaleen molemmat sivut.
-AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
×
Etukansi
Poista paperitukos avaamalla tämä tai kytke virta päälle ja pois päävirtakytkimestä.
×
Tilan ilmaisin*
Ilmaisee laitteen tilan.
-TILAN ILMAISIMET
×
Käyttöpaneeli
Tässä paneelissa on [VIRTA]-painike, [Virransäästö]-painike/merkkivalo, [Kotinäyttö]-painike/merkkivalo, päävirtapainike, IC-kortinlukijan pidike, USB-portti (A-tyyppi) ja kosketuspaneeli. Näitä toimintoja ohjataan kosketusnäytöllä.
-KÄYTTÖPANEELI
×
Viimeistelijä (50 arkin nidonta)*
Nitoo ja lajittelee paperit.
-VIIMEISTELIJÄ (50 ARKIN NIDONTA)
×
Satulaviimeistelijä (50 arkin nidonta)*
Nitoo ja taittaa paperit.
-SATULAVIIMEISTELIJÄ (50 ARKIN NIDONTA)
×
Rei'itysyksikkö*
Tämä rei'ittää ja tulostaa paperit.
×
USB-liitin (A-tyyppi)
Tätä käytetään USB-laitteen, kuten USB-muistin, kytkentään laitteeseen.
Käytä USB-kaapelina suojattua kaapelia.
Tukee USB 2.0:aa (suurinopeuksinen).
×
Näppäimistö*
Voidaan käyttää kosketusnäytön näppäimistön sijasta. Kun näppäimistöä ei käytetä, sitä voidaan säilyttää käyttöpaneelin alla.
-OHJELMISTON NÄPPÄIMISTÖN NÄPPÄIMIEN NIMET JA TOIMINNOT
×
Taso 1
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 1 200 arkkia voidaan säilyttää.
-TASO 1/2
×
Taso 2
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 800 arkkia voidaan säilyttää.
-TASO 1/2
×
Taso 3
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 500 arkkia voidaan säilyttää.
-TASO 3/4
×
Taso 4
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 500 arkkia voidaan säilyttää.
-TASO 3/4
×
Taso 5 (MX-LC12)*
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 3 500 arkkia voidaan säilyttää.
-SUURKAPASITEETTITASO
×
Taso 5 (MX-LCX3 N)*
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 3 000 arkkia voidaan säilyttää.
-SUURKAPASITEETTITASO
×
Ohisyöttötaso
Käytä tätä tasoa paperin syöttämiseen manuaalisesti.
Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" × 11"R, vedä jatkotaso esiin.
-OHISYÖTTÖTASO
×
Trimmimodeuuli*
Siistii ylimääräiset paperireunat pois satulanidotuista tulosteista.
×
Satulaviimeistelijä (100 arkin nidonta)*
Nitoo ja taittaa paperit.
-SATULAVIIMEISTELIJÄ (100 ARKIN NIDONTA)
×
Viimeistelijä (100 arkin nidonta)*
Nitoo ja lajittelee paperit.
-VIIMEISTELIJÄ (100 ARKIN NIDONTA)
×
Suoristusyksikkö*
Tämä rei'ittää ja tulostaa paperit.
×
Väriainekaukalo
Tämä kaukalo sisältää väriainetta. Kun värikasetin väriaine loppuu, sen tilalle on vaihdettava uusi kasetti.
-VÄRIAINEKASETTI
Käyttöpaneelin merkkivalot voivat vaihdella maasta ja alueesta riippuen.

×
Suurikapasiteettitasot*
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 2500 arkkia voidaan säilyttää kullakin tasolla.
-SUURKAPASITEETTITASOT
×
Ohisyöttötaso*
Käytä tätä tasoa paperin syöttämiseen manuaalisesti.
Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" × 11"R, vedä jatkotaso esiin.
×
Paper ikaukalo*
Tämä kaukalo asennetaan suuren kapasiteetin pinoajaan Se on hyödyllinen, kun käsitellään suurta joukkoa tulostusarkkeja.
×
Syöttäjä*
Syöttäjään voi asettaa tulostettuihin arkkeihin lisättäviä kansilehtiä ja välilehtiä.
Käyttämällä manuaalista viimeistelyä paperia voi syöttää suoraan viimeistelijään tai satulaviimeistelijään paperin nidontaa, rei'itystä tai taittamista varten.
×
Taittoyksikkö*
Tämä yksikkö taittaa ja tulostaa paperin.
×
Suuren kapasiteetin pinoaja*
Tämä yksikkö on hyödyllinen, kun tulostat suuren määrän kopioita. Enintään 5 000 paperiarkkia voidaan tulostaa.
Voit myös yhdistää kaksi yksikköä.
-SUUREN KAPASITEETIN PINOAJA
* Valinnainen.
Takaisin ylös