# SAAPUVIEN REITITYKSEN ASETUKSET

## Yleiskatsaus

Faksilla ja Internet-faksilla vastaanotettu tieto voidaan lähettää edelleen tallennetun edelleenlähetystaulukon mukaisesti.
Kun toiminto on käytössä, vastaanotetut Internet-faksit voidaan myös edelleenlähettää määritettyyn sähköpostiosoitteeseen tulostamatta niitä.

### Taulukon rekisteröinti

Vastaanotetun tiedon edelleenlähetysasetukset sisältävä edelleenlähetystaulukko voidaan tallentaa ja sitä voidaan muokata.
Edelleenlähetystaulukoita voidaan tallentaa enintään 50.
Yksi edelleenlähetystaulukko voi sisältää enintään 500 lähettäjän numeron ja lähdeosoitteen yhdistelmää.
Kohteita voidaan tallentaa enintään 1 000 kaikkiin edelleenlähetystaulukoihin yhteensä.
FTP/Työpöytä/Verkkokansio-tietojen kohteita voidaan tallentaa enintään 100.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Edelleenlähetystaulukon nimi | Syötä edelleenlähetystaulukon nimi.
Välitysehto | Määrittää datan välitysehdot. Jos haluat lähettää eteenpäin kaikkiin kohteisiin, valitse [Lähetä edelleen kaikille edelleenlähetyskohteille.]. Jos haluat lähettää eteenpäin välilehdissä ”Edelleenlähetyksen kohde 1”, ”Edelleenlähetyksen kohde 2” ja ”Edelleenlähetyksen kohde 3” määritetyt ehdot täyttäviin kohteisiin, valitse [Lähetä edelleen perustuen edelleenlähetyskohteisiin 1-3.].
Vastaanottolinjan valinta | Valitse vastaanottolinja.
Lähettäjän numeron/osoitteen asetus | Valitse lähettäjän faksinumero tai Internet-faksin osoite. Tallenna kohdenumero tai -osoite ennen lähettäjän numeron tai osoitteen valintaa. Jos haluat lähettää kaikki vastaanotetut tiedot eteenpäin, valitse [Lähetä kaikki vastaanotettu tieto eteenpäin].
Lisää | Lisää valinnan.
Taulukkoon lisätty lähettäjän numero/osoite | Näyttää [Lisää]-näppäimellä valitun osoitteen.
Poista | Poistaa valitun osoitteen.
Kohde 1/2/3 | Edelleenlähetyksen päivämäärän ja kohteen määritys. Edelleenlähetyksen ehdot: Määritä edelleenlähetyksen ehdot. Viikonpäivä: Valitse viikonpäivä, jolloin edelleenlähetys aloitetaan. Kellonaika: Määritä kellonaika, jolloin edelleenlähetys aloitetaan. Aloitusaika: Määritä kellonaika, jolloin edelleenlähetys aloitetaan. Päättymisaika: Määritä kellonaika, jolloin edelleenlähetys lopetetaan. Muoto: Valitse edelleenlähetettävän tiedon tiedostomuoto.
Edelleenlähetyskohteen asetukset | Näyttää luettelon osoitteista, jotka voidaan valita kohteeksi. Valitse kohde valitsemalla sen asetukseksi .
Kohdeasetukset (Suora syöttö) | Syötä kohteen nimi suoraan. Lisää kohde luetteloon koskettamalla [Lisää edelleenlähetyskohteisiin] -näppäintä.

### Lähettäjän numeron/osoitteen rekisteröinti

Tallentaa uuden lähettäjän numeron tai osoitteen saapuvien reititystä varten.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Lisättävä osoite | Näyttää syötetyn lähettäjän numeron tai osoitteen.
Faksinumero | Syötä lähettäjän numeroksi tallennettava faksinumero. Jos syötät useita lähettäjän numeroita, erota ne puolipisteellä (;) tai pilkulla (,). [Yleinen osoitehaku] -näppäimen koskettaminen tuo esiin yleisen osoitehaun näytön.
Internet-faksin osoite | Syötä lähettäjän osoitteeksi tallennettava Internet-faksin osoite. Jos syötät useita lähettäjän numeroita, erota ne puolipisteellä (;) tai pilkulla (,). [Yleinen osoitehaku] -näppäimen koskettaminen tuo esiin yleisen osoitehaun näytön.
Poista | Poistaa valitun lähettäjän numeron tai osoitteen.
Lisää luetteloon | Lisää syötetyn lähettäjän numeron luetteloon.

### Pääkäyttäjäasetukset

Tallentaa pääkäyttäjäasetukset saapuvien reititystä varten.

###### Saapuvan reititysasetukset

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Saapuvien reititys | Ottaa käyttöön Saapuvien reititys -toiminnon.
Estä edelleenlähetystaulukon rekisteröinti | Estää edelleenlähetystaulukon tallentamisen.
Estä edelleenlähetystaulukon muokkaus/poisto | Estää edelleenlähetystaulukon muuttamisen/poistamisen.
Poista käytöstä edelleenlähetyksen ehtomuutos | Estää edelleenlähetyksen ehtojen muuttamisen.
Tulostustyylin asetus | Vastaanotettavan tiedon tulostustyylin määritys. Jos olet valinnut [Tallenna vain kun virhe] -vaihtoehdon, syötä tiedoston nimi.

###### Tiedostonimiasetus

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Merkin esiasettelu | Määritä "Tiedostojen nimeäminen" käyttämällä 64 merkkiä.
Tiedostojen nimeäminen | Valitse jopa seitsemän kohdetta tiedostojen nimeämiseen.

## Toiminta

1. #### Ota [Saapuvien reititys] -toiminto käyttöön.

   Kosketa valikon kohtaa [Pääkäyttäjäasetukset].
   Ota [Saapuvien reititys] -toiminto käyttöön asetusnäytössä.

2. #### Lähettäjän numeron tai osoitteen tallentaminen

   Kosketa valikon kohtaa [Lähettäjän numeron/osoitteen rekisteröinti].
   Syötä kohdenumero tai -osoite, jonka haluat tallentaa.
   Jos haluat edelleenlähettää kaiken vastaanotetun tiedon, sinun ei tarvitse tallentaa lähettäjän numeroa ja osoitetta erikseen.

3. #### Edelleenlähetystaulukon tallentaminen

   Kosketa valikon kohtaa [Saapuvan reititysasetukset].
   Kosketa [Lisää]-näppäintä esiin tulevassa näytössä.
   Kun [Taulukon rekisteröinti] -näyttö ilmestyy, tallenna edelleenlähetystaulukko.

4. #### Tallennetun edelleenlähetystaulukon ottaminen käyttöön

   Kosketa valikon kohtaa [Saapuvan reititysasetukset].
   Aseta käyttöön otettavan edelleenlähetystaulukon nimen asetukseksi . Jos haluat määrittää välitysehdon, valitse [Lähetä edelleen perustuen edelleenlähetyskohteisiin 1-3.] ja sitten [Välitä aina] tai [Välitä valittuna päivänä ja ajankohtana]. Jos valitset [Välitä valittuna päivänä ja ajankohtana], määritä myös edelleenlähetyksen päivämäärä ja aika.

Takaisin ylös