# VÄRIASETUSTEN VALINTA KUVATYYPPIIN SOPIVAKSI(VÄRIN LISÄASETUKSET)

## Yleiskatsaus

Esiasetetut väriasetukset ovat käytettävissä laitteen tulostinajurissa. Nämä mahdollistavat tulostuksen käyttäen värikuvatyypille kaikkein sopivimpia väriasetuksia.
Lisäksi värikuvatulostuksen tarpeita varten on käytettävissä värin lisäasetuksia, kuten värin hallinta-asetukset ja rasterointiasetus värisävyjen voimakkuuden säätämiseksi.
Seuraavat värin hallinta-asetukset ovat käytettävissä.

Windows ICM*1: | Värin hallintamenetelmä Windows-ympäristössä
ColourSync: | Värin hallintamenetelmä Macintosh-ympäristössä
Lähdeprofiili: | Valitsee väriprofiilin, jota käytetään kuvan näyttämiseksi tietokoneen näytöllä.
Värien sovitus: | Vakioarvoa käytetään, kun tietokoneen näytöllä näkyvän kuvan väritasapainoa muutetaan väritasapainoksi, joka voidaan tulostaa laitteella.
Ulostuloprofiili: | Valitsee väriprofiilin tulostettavalle kuvalle
CMYK-korjaus*2: | Korjaa kuvaa optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi tulostettaessa CMYK-kuvaa.
Rasterointi: | Valitsee tulostettavalle kuvalle sopivimman kuvankäsittelymenetelmän.
Neutraali harmaa: | Määrittää harmaiden alueiden tulostuksessa käytettävän väriaineen värisävyn.
Pelkän mustan tulostus: | Tulostaa käyttämällä ainoastaan mustaa väriainetta.
Värien lihotus: | Estää valkaistumisen muodostumisen värien rajoilla.
Terävyys: | Parantaa tai tasoittaa kuvan ääriviivaa.
Mustan päälletulostus*3: | Estää mustan tekstin ääriviivojen haalenemisen.
Mukautettu CMYK-simulaatioprofiili*3: | Säätää värit simuloimalla tulostusta, joka saavutettaisiin painokoneissa käytettävillä prosessiväreillä.
Simulointiprofiili*3: | Valitsee prosessivärit.

*1 Ei valittavissa Windows Vistassa / Server 2008:ssa / 7:ssä käytettäessä PS-tulostinajuria.
*2 Voidaan käyttää vain käytettäessä PCL6-tulostinajuria.
*3 Voidaan käyttää vain käytettäessä PS-tulostinajuria (Windows/Macintosh).

## Toiminta

Windows
Napsauta [Väri]-välilehteä ja valitse [Kuvatyyppi].

- Vakio: data sisältää esimerkiksi tekstiä, valokuvia ja kaavioita.
- Grafiikka: data sisältää paljon piirroksia tai kuvitusta.
- Valokuva: valokuvadataa tai dataan sisältyy valokuvia.
- CAD: teknisten piirrosten data
- Skannaus: skannerin skannaamille tiedoille
- Mahdollisimman pieni väriero: tietojen tulostus näytössä näkyviä värejä käyttäen
- Mukautettu: tiedot tulostetaan käyttämällä erikoisasetuksia

Napsauta [Värien lisäasetus...] -välilehteä ja määritä asetukset.
Kun haluat määrittää värin hallinnan käyttämällä Windows-käyttöjärjestelmän ICM:ää*, määritä "Alkuperäisen tyyppi" -asetukseksi [Mukautettu] vaiheessa 1. Napsauta sitten [Windows ICM] -valintaruutua siten, että valintamerkki tulee näkyviin.
Voit määrittää "Lähdeprofiilin" ja muita tarkkoja värinhallinnan asetuksia valitsemalla haluamasi asetukset valikoista.
Windows ICM ei ole valittavissa Windows Vistassa / Server 2008:ssa / 7:ssä käytettäessä PS-tulostinajuria.

Macintosh
Valitse [Väri].
Valitse [Tulostustila].
Voit käyttää Mac OS:n värinhallintatoimintoa valitsemalla [ColorSync]-valintaruudun siten, että valintamerkki tulee näkyviin. Tässä tapauksessa "Kuvatyyppi" ei ole valittavissa.
Valitse [Kuvatyyppi].

- Vakio: data sisältää esimerkiksi tekstiä, valokuvia ja kaavioita.
- Grafiikka: data sisältää paljon piirroksia tai kuvitusta.
- Valokuva: valokuvadataa tai dataan sisältyy valokuvia.
- CAD: teknisten piirrosten data
- Skannaus: skannerin skannaamille tiedoille
- Mahdollisimman pieni väriero: tietojen tulostus näytössä näkyviä värejä käyttäen
- Mukautettu: tiedot tulostetaan käyttämällä erikoisasetuksia

- Kun olet valinnut [Mukautettu], valitse "Neutraali harmaa".

Napsauta [Värien lisäasetus...] -välilehteä ja määritä asetukset.
Voit konfiguroida värinhallinnan asetuksia valitsemalla haluamasi asetukset valikoista. Voit asettaa "CMYK-simulaation" valitsemalla [CMYK-simulaatio] -valintaruudun asetukseksi ja valitsemalla sitten halutun asetuksen.

- Jos käyttöjärjestelmä on Mac OS X 10.5–10.5.8, 10.6–10.6.8 tai 10.7–10.7.2, osoita [Värien lisäasetus...] -välilehteä ja määritä värin lisäasetukset.

Takaisin ylös