# TIEDOSTON TULOSTAMINEN SUORAAN USB-MUISTISTA

## Yleiskatsaus

Laitteeseen liitetyssä USB-muistissa olevat tiedostot tulostuvat laitteen käyttöpaneelista ilman tulostinajurin käyttöä.
Jos tietokoneellesi ei ole asennettu laitteen tulostinajuria, voit kopioida tiedoston yleisesti saatavilla olevaan USB-muistiin ja liittää muistin laitteeseen tulostaaksesi tiedoston suoraan.

- Käytä FAT32 USB -muistia, jonka kapasiteetti on korkeintaan 32 Gt.
- Tulostaminen USB-muistista ei ole mahdollista, kun "Asetustilan" valinta [Järjestelmäasetukset] → [Tulostimen asetukset] → [Oletusasetukset] → [Suoran USB-muisti tulostuksen poistaminen käytöstä] on valittuna.

Kun tulostat salasanalla suojatun PDF-tiedoston, sinun on annettava salasana työtilan näytössä tulostuksen käynnistämiseksi.

- SALATUN PDF-TIEDOSTON TULOSTAMINEN

## Toiminta

Kytke USB-muisti laitteeseen ja kosketa [Dokumentin tallennus] -näppäintä.
Kosketa toimintopaneelin [Valitse USB-muistista tulostettava tiedosto] -näppäintä.
Kosketa tulostettavan tiedoston näppäintä ja kosketa [Valitse tulostusasetukset] -näppäintä toimintopaneelissa.

- Kun tulostat useita tiedostoja, kosketa tulostettavien tiedostojen näppäimiä ja kosketa [Tulosta]-näppäintä toimintopaneelissa.
- Kuvake tulee näkyviin niiden tiedostojen näppäinten vasemmalla puolella, jotka voidaan tulostaa.
- Kuvake näkyy USB-muistissa olevien kansioiden näppäinten vasemmalla puolella. Kansio tai kansiossa oleva tiedosto saadaan näkyviin koskettamalla tätä näppäintä.

- Näytössä voi olla yhteensä 100 tiedostojen ja kansioiden näppäintä.
- Koskettamalla -näppäintä siirryt yhden kansiotason verran ylöspäin.
- Kun siirryt alas kansiotasolla koskettamalla kansionäppäintä, tulee näkyviin.
  Koskettamalla tätä näppäintä pääset takaisin tiedoston tai kansion nimen valintanäyttöön.
- Koskettamalla [Tiedoston tai kansion nimi] -näppäintä voit vaihtaa näytöllä olevien tiedostojen ja kansioiden järjestyksen. Järjestys vaihtuu nousevan ja laskevan järjestyksen välillä joka kerta, kun näppäintä kosketetaan.

Valitse tulostusehdot.

- Jos olet valinnut useita tiedostoja vaiheessa 3, voit valita ainoastaan tulosteiden lukumäärän.
- Jos olet valinnut vaiheessa 3 tulostusehtoja sisältävän tiedoston (esim. PCL-, PS- tai XPS-tiedoston), nämä asetukset tulevat voimaan.

Kun [Tulosta kiiltävälle paperille] -valintaruutu on valittu, [Paperin Val.] -asetukseksi tulee [Kiiltävä paperi] (ohisyöttötaso) ja [Tulostustarkkuus] -asetukseksi tulee [600 dpi (korkealuokkainen)].
Kosketa [Käynnistä]-näppäintä.
Tulostus käynnistyy valitun tiedoston siirron jälkeen.
Poista USB-muisti laitteesta.
Takaisin ylös