# VÄRIAINE EI TARTU KUNNOLLA PAPERIIN TAI PAPERIIN TULEE TAITTEITA

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Käytätkö vääränlaista paperia? | Käytä SHARPin suosittelemaa paperia. Muille laitemalleille tarkoitetun paperin tai laitteelle sopimattoman erikoispaperin käyttö saattaa johtaa paperitukoksiin, taitteisiin tai tahroihin. - Pikaohjeen kohta "TARVIKKEET"
Onko paperityyppi määritetty oikein? | Aseta oikea paperityyppi tasoasetuksissa. Varo tekemästä seuraavia virheitä: Laitteessa käytetään paksua paperia, mutta tasoasetuksissa on valittu jokin toinen paperityyppi kuin paksu paperi. (Kuva saattaa kadota, jos sitä hangataan.) Laitteessa käytetään muuta kuin paksua paperia, mutta tasoasetuksissa on valittu paksu paperi. (Tämä saattaa aiheuttaa taitteita paperiin tai tukoksia.) asetustila→[Paperitasoasetukset] → [Tason rekisteröinti]
Onko paperi asetettu niin, että tulostus tulee nurjalle puolelle? | Tarkasta paperin etu- ja taustapuoli. Joissakin paperityypeissä, kuten tarroissa ja kalvoissa, etu- ja taustapuolella on eroa. Jos tulostus tulee tarrakartonkien tai kalvojen väärälle puolelle, väriaine ei ehkä tartu hyvin eikä kuvasta tule selkeää.

Takaisin ylös