# MANUAALINEN KOPIOSUHTEEN VALINTA

## Yleiskatsaus

Tässä osassa kerrotaan, miten kopiosuhde määritetään kopioitaessa paperille, joka on eri kokoinen kuin alkuperäinen, tai muutettaessa kuvakokoa kopiointia varten.
Suhde voidaan määrittää jollakin kolmesta seuraavasta tavasta.

- Esiasetetun suhdenäppäimen käyttäminen
  Määritä suhde yhdistämällä esiasetetun suhteen näppäin, johon suurennus- ja pienennyssuhdearvot on esirekisteröity usein käytettyjen vakiokokojen mukaan, ja zoomausnäppäin, jolla voit säätää suhdetta yhden prosentin välein, kuten .
  Esiasetettuihin suhdenäppäimiin voidaan lisätä enintään kaksi suhdearvoa suurennukselle ja pienennykselle.

- Paperikoon määrittäminen
  Määritä alkuperäisen ja kopion paperikoot siten, että sopiva kuvasuhde valitaan automaattisesti.

- Kuvan mittojen määrittäminen
  Määritä alkuperäisen ja kopion kuvakoot siten, että sopiva kuvasuhde valitaan automaattisesti.
  Kun haluat luoda kopion, jonka vaaka- ja pystykokojen suhde on sama, anna haluamasi vaaka- tai pystykoko.

Automaattista syöttölaitetta käytettäessä pysty- ja vaakasuuntaiseksi kopiosuhteeksi määritetään 25 % - 200 %.
Kopiointisuhteen palauttaminen asetukseen 100 %:
Avaa kopiosuhdevalikko koskettamalla [Kopiosuhde]-näppäintä ja kosketa sitten [100%]-näppäintä.
Kopiosuhteen lisääminen esiasetetuksi suhteeksi:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioasetuks.] → [Kopioasetus] → [Lisää ja muuta esiasetettuja kopiosuhteita]. Valitse esiasetetut suhdearvot koskettamalla [Muu suhde] -näppäintä.

## Toiminta

- Esiasetetun suhdenäppäimen käyttäminen
- Paperikoon määrittäminen
- Kuvan mittasuhteiden määrittäminen

Esiasetetun suhdenäppäimen käyttäminen
Kosketa [Kopiosuhde]-näppäintä.
Aseta kopiosuhde koskettamalla esiasetetun suhteen näppäintä tai -näppäintä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Tarkista, että paperikoko sopii valittuun suhteeseen.

- Asetusnäyttöjä on kaksi. Vaihtele näyttöjä [Muu suhde] -näppäimellä.
- Voit määrittää alueen nopeasti määrittämällä arvon ensin lähelle haluttua arvoa numeronäppäimillä ja säätämällä sitä sitten -näppäimellä.

- Esiasetettuihin suhdenäppäimiin voidaan lisätä enintään kaksi usein käytettyä suhdearvoa suurennukselle ja pienennykselle.
  - Kopioasetukset
- Jos kosketat toimintopaneelissa [Pienempi]-näppäintä, suhteeksi asetetaan arvo, joka on 3 % alhaisempi kuin määritetty arvo.

Paperikoon määrittäminen
Kosketa [Kopiosuhde]-näppäintä.
Kosketa [Zoomaus]-välilehdessä [Paperin mukaan] -näppäintä.
Määritä alkuperäisen koko (laitteeseen asetetun alkuperäisen paperikoko) ja kopiokoko (tulosteen paperikoko).
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Tarkista esikatselunäytössä, toimivatko asetukset toivotulla tavalla.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

Kuvan mittasuhteiden määrittäminen
Kosketa [Kopiosuhde]-näppäintä.
Kosketa [Zoomaus]-välilehdessä [Koon mukaan] -näppäintä.
Määritä kuvakoko (suurennettavan tai pienennettävän kuvan mitat) ja tulostekoko (suurennettujen tai pienennettyjen kuvien mitat).
Kosketa kuvakoko- ja ulostulokokoaluetta ja syötä koot numeronäppäimillä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Tarkista esikatselunäytössä, toimivatko asetukset toivotulla tavalla.

- Jos syötetty koko on väärä:
  Kosketa [C]-näppäintä ja syötä sitten oikea koko.
- Kaikkien asetusten peruuttaminen:
  Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

Takaisin ylös