# TULOSTUS EI ONNISTU TAI PYSÄHTYY TYÖN AIKANA

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Onko tasolta loppunut paperi? | Lisää paperia toimimalla kosketusnäytön ohjeen mukaisesti.
Onko väriaine loppunut laitteesta? | Vaihda värikasetti. Kun väriainetta on vähän, näyttöön ilmestyy viesti, joka kehottaa vaihtamaan väriainekasetin. Lisätietoja väriainekasetin vaihtamisesta on kohdassa "VÄRIAINEKASETIN VAIHTAMINEN".
Onko syntynyt paperitukos? | Poista tukos kosketusnäytön viestin ohjeiden mukaan. - "PAPERITUKOSTEN POISTAMINEN" kohdassa "VIANMÄÄRITYS"
Onko ulostulotaso täynnä? | Poista tulosteet tasolta ja jatka tulostamista. Jos ulostulotaso täyttyy, tunnistin havaitsee sen ja tulostus pysäytetään.
Onko hukkavärisäiliö täynnä? | Vaihda hukkavärisäiliö kosketuspaneelin viestin ohjeiden mukaan. - "HUKKAVÄRISÄILIÖN VAIHTAMINEN"
Onko tasoille, joita voidaan käyttää eri tiloissa (kopiointi, tulostus, faksi, Internet-faksi ja dokumenttien tallennus), asetettu rajoituksia? | Tarkista [Paperikaukalon Asetukset] -kohdassa, onko tilojen kohdalla olevissa valintaruuduissa valintamerkit ([Hyväksytyn työn syöttö]). Toimintoja, joita ei ole valittu, ei voida käyttää tulostukseen, kun kyseinen kaukalo on käytössä. "Asetustila" → [Paperitasoasetukset] → [Tason rekisteröinti] → [Hyväksytyn työn syöttö]

Takaisin ylös