# KÄYTTÖPANEELIA EI VOIDA KÄYTTÄÄ

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Palaako virran merkkivalo? | Jos virran merkkivalo ei pala, kytke laitteeseen virta. Varmista, että virtajohdon pistoke on asetettu oikein pistorasiaan, käännä virtakatkaisin -asentoon ja kytke laitteeseen virta painamalla [Virta]-painiketta.
Kytkitkö laitteeseen juuri virran? | Odota kunnes näyttöön ilmestyy viesti, joka osoittaa laitteen olevan käyttövalmis. Laite lämpenee jonkin aikaa [Virta]-painikkeen painamisen jälkeen. Lämpenemisen aikana voi valita toimintoja, mutta töitä ei voi suorittaa.
Välkkyykö [Energiansäästötila]-painike? | Automaattinen sammutus -toiminto on käynnistetty. Kun haluat palauttaa laitteen normaaliin käyttötilaan, paina [Energiansäästötila]-painiketta. - "AJASTINSAMMUTUS"
Onko laitteen kansi auki tai onko jokin laitteen osa irrotettu siitä? | Lue viesti ja suorita asianmukaiset toimet. Näyttöön ilmestyy varoitusviesti, jos kansi on auki tai jokin laitteen osa on irrotettu siitä.
Epäonnistuiko sisäänkirjautuminen kolme kertaa peräkkäin? | Kun lukitus päättyy, kirjaudu sisään oikeilla käyttäjätiedoilla. Jos [Varoitus kirjautumisen epäonnistuessa] on otettu käyttöön asetustilassa ja kirjautuminen epäonnistuu kolme kertaa peräkkäin, näyttöön ilmestyy varoitus ja käyttäjän todennustoiminto lukitaan viideksi minuutiksi. (Jos sinulla ei ole käyttäjätietoja, ota yhteyttä pääkäyttäjään.) "Asetustila" → [Käyttäjän hallinta] → [Oletusasetukset] → [Varoitus kirjautumisen epäonnistuessa]
Ilmestyykö näyttöön viesti, joka ilmoittaa automaattisen sisäänkirjautumisen epäonnistumisesta? | Tarkista asia pääkäyttäjältä. Automaattinen sisäänkirjautuminen epäonnistui verkkovirheen tai muiden ongelmien vuoksi. Jos olet pääkäyttäjä, kosketa [Pääkäyttäjän salasana] -näppäintä, kirjaudu sisään pääkäyttäjänä ja tee väliaikainen muutos automaattisen kirjautumisen asetuksiin asetustilassa. (Kun ongelmat ovat ratkenneet, palauta muutettujen asetusten alkuperäiset arvot.)
Ilmestyykö viesti "Kutsu huolto. Koodi:xx-xx*." kosketusnäyttöön? *Merkkien xx-xx tilalla näytetään kirjaimia ja numeroita. | Kytke laitteeseen virta uudelleen. Varmista, että kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri on harmaa, ja paina [Virta]-painiketta. Käännä sitten päävirtakytkin -asentoon. Odota vähintään 10 sekuntia, ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon "". Kun päävirtakytkimen merkkivalon väri on vaihtunut vihreäksi, paina [VIRTA]-painiketta. Jos olet kytkenyt laitteeseen virran useita kertoja [Virta]-painikkeen ja päävirtakytkimen avulla ja sama viesti näytetään edelleen, kyseessä on todennäköisesti huoltoa vaativa vika. Lopeta tässä tapauksessa laitteen käyttö, irrota virtajohto ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lähimpään valtuutettuun huoltoedustajaan. (Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoedustajaan, ilmoita näytössä näkyvä virhekoodi.)

Takaisin ylös