# OLETUSASETUKSET

Tulostustoimintoon liittyvät asetukset voidaan konfiguroida.
Tulostimen tila-asetukset kuvataan seuraavassa.
Estä ilmoitussivun tulostus
Poistaa ilmoitussivun tulostuksen käytöstä.
Estä testisivun tulostus
Poistaa testisivun tulostuksen käytöstä.
Kun tämä asetus on käytössä, ”Tulostimen testisivua” Asetustilassa ([Järjestelmäasetukset] → [Luettelon tulostus (käyttäjä)] → [Tulostimen testisivu]) ei voida käyttää testisivujen tulostamiseen.
A4/Letter-koon autom. vaihto
Tulostettaessa 8-1/2" x 11" (A4) -kokoista kuvaa, tämä asetus sallii A4 (8-1/2 x 11”) -kokoisen paperin käytön, jos 8-1/2" x 11” (A4) -kokoista paperia ei ole ladattu.
Tulostustummuustaso
Tämä vaalentaa tai tummentaa värillisten ja mustavalkoisten kuvien tulostustummuutta. Tulostustummuus voidaan säätää viidelle tasolle.
CMYK-valotuksen säätö
Tällä asetuksella voidaan säätää syaanin (C), magentan (M), keltaisen (Y) ja mustan (K) tummuutta. Kunkin värin tummuus voidaan säätää 17 tasolle.
Ohisyöttötason asetukset
Salli paperikoon tunnistus ohisyöttötasossa
Tätä käytetään estämään tulostus, kun tulostustyölle määritetty paperikoko on eri kuin ohisyöttötasolle asetettu paperikoko.
Salli valittu paperikoko ohisyöttötasossa
Tätä käytetään estämään tulostus, kun tulostustyölle määritetty paperikoko on eri kuin ohisyöttötasolle asetettu paperikoko.
Poista ohisyöttölokero autom. paperivalinnasta
Kun paperityypin valinta asetetaan [Autom.]-tilaan, ohisyöttötaso poistetaan valittavissa olevien tasojen joukosta. Tätä suositellaan siinä tapauksessa, kun erikoispaperia lisätään usein ohisyöttötasolle.
Taustatulostusjono
Kun tämä asetus on otettu käyttöön, vastaanotetut tulostustyöt näkyvät työtilanäytön välimuistijonossa. Työt siirtyvät työjonoon sen jälkeen, kun laite on analysoinut ne. Useat analysoimattomat työt näkyvät välimuistijonossa.
Kun toiminto poistetaan käytöstä, vastaanotetut tulostustyöt näkyvät työjonossa sen sijaan, että ne näkyisivät välimuistijonossa. Poikkeuksen muodostavat salatut PDF-työt, jotka näkyvät välimuistijonossa.
USB-muistin suoran tulostuksen esto
Poistaa USB-muistilaitteessa olevan tiedoston suoran tulostuksen käytöstä.
Suoran verkkokansiotulostuksen poisto käytöstä
Poistaa suoran tulostuksen verkkokansiosta käytöstä.
Poista käytöstä lähetys tulostuksen aikana
Poistaa kuvan lähetystoiminnon käytöstä tulostuksen aikana.
Takaisin ylös