# TASO 3 - 4 (VAKIO/500&2000 ARKIN PAPERILAATIKKO)

## Yleiskatsaus

Tasolle 3 voidaan asettaa enintään 1 150 paperiarkkia A4 (8-1/2" × 11") paperia.
Tasolle 4 voidaan asettaa enintään 850 paperiarkkia A4 (8-1/2" × 11") paperia.
Jos lisäsit tasolle erityyppistä tai -kokoista paperia kuin siinä oli aiemmin, tarkista asetustilan asetukset. Väärä asetus voi aiheuttaa tulostusvirheitä, tulostuksen vääränkokoiselle tai -tyyppiselle paperille tai paperisyöttöhäiriöitä.

###### Paperin tyypin ja koon tarkastaminen:

Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperitason asetukset].
Saat lisätietoja paperikoon muuttamisesta jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta.

## Toiminta

1. #### Vedä paperitaso ulos.

   Vedä tasoa varovasti, kunnes se pysähtyy.

2. #### Nosta syöttötela ja aseta paperi tasolle.

   Lisää paperia tulostuspuoli ylöspäin. Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi (enintään 1150 arkkia tasolla 3 tai enintään 850 arkkia tasolle 4).
   Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle. Jos paperia ei tuuleteta, yhteen jäänet arkit voivat aiheuttaa paperitukoksen.

3. #### Laske syöttötela ja paina paperitaso varovasti laitteeseen.

   Työnnä taso kunnolla laitteen sisälle.

Takaisin ylös