# ALKUPERÄINEN AIHEUTTAA TUKOKSEN (AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE)

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Onko asiakirjojen syöttölaitteen tasolle ladattu liikaa paperia? | Varmista, että tasolla oleva paperipino ei ole korkeampi kuin merkkiviiva.
Onko alkuperäinen pitkä alkuperäinen? | Kun skannaat pitkää alkuperäistä automaattisella asiakirjan syöttölaitteella, aseta skannauskooksi [Pitkä]. (Huomaa, että pitkiä alkuperäisiä ei voi kopioida kopiointitoiminnolla.)
Onko alkuperäisasiakirja valmistettu ohuesta paperista? | Käytä valotuslasia alkuperäisasiakirjan skannaukseen. Jos joudut käyttämään automaattista syöttölaitetta, skannaa alkuperäisasiakirja kohdan [Muut] asetuksella [Hidas skannaustila].
Onko syöttötela likainen? | Puhdista syöttötelan pinta. - "VALOTUSLASIN JA AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN PUHDISTUS"

Takaisin ylös