# KÄYTTÖASETUKSET

Suurenna näyttötilaa
Näyttää suuret merkit näytöllä.
Järjestelmäalueella on -kuvake, kun suuret merkit ovat käytössä.
Näppäinääni
Säätää näppäinäänen tasoa tai poistaa äänen käytöstä. Oletusasetuksena on voitu ottaa käyttöön kolme merkkiääntä, kun asetat kopiosuhdetta kopiotilassa tai kun säädät valotusta missä tahansa tilassa.

Näyttö, jossa asetus on voimassa | Aloitusarvo
--- | ---
Kopiointitilan perusnäytön suhdeasetusnäyttö. | Suhde 100%
Kopiointitilan perusnäytön valotusasetusnäyttö. | Valotustaso: 3 (normaali)
Faksi-, Internet-faksi- ja verkkoskannaustilojen perusnäytön valotuksensäätönäyttö
Skannaa kiintolevylle -toiminnon valotuksensäätönäyttö asiakirjojen arkistointitilassa

###### Näppäinäänen oletusasetukset

Kun määrität valotuksen säätönäytössä kunkin tilan valotuksen, äänimerkki kuuluu kolmesti, kun vertailuarvo saavutetaan.
Paluu perustilaan
Paluu perustilaan -toiminnon aktivointiajaksi voidaan asettaa 10-240 sekuntia 10 sekunnin välein.
Jos laitetta ei käytetä tässä asetetun ajan aikana, Paluu perustilaan -toiminto poistaa kaikki valitut asetukset ja palaa kopiointitilan perusnäyttöön tai työn tilanäyttöön.
Peruuta ajastimen automaattinen nollaus
Tällä asetuksella estetään paluu perustilaan.
Viestiajan asetus
Viestin kosketuspaneelissa näkymisen aika (eli aika, johon mennessä viesti poistetaan automaattisesti) voidaan asettaa 1-12 sekuntiin.
Näyttömuodon asetus
Kosketuspaneeliin ilmestyvä kieli voidaan vaihtaa.
Kun käyttäjän tunnistus on kytketty päälle ja näytössä näkyvän kielen asetus on määritetty suosikkitoimintaryhmässä, tämä asetus on etusijalla.
Näytön oletusasetukset

Aseta näyttö, joka avautuu perustilaan palattaessa ja kirjauduttaessa sisään.
Voit valita jonkin seuraavista asetuksista: kopiointi, sähköposti, verkkokansio, FTP/työpöytä, Internet-faksi, faksi, tiedonsyöttö, osoitekirja, asiakirjojen arkistointi, kotinäyttö ja Sharp OSA -näyttö*.

* Kun sovelluksen tiedonsiirtomoduuli on asennettu.

Näytä suosikkivalikot oletuksena
Voit tehdä määrityksen, jolla "Suosikki" näytetään ensimmäisenä tilanvalinnassa.
Näytä tehtäväpaneeli oletuksena.
Määritä, näytetäänkö tehtäväpaneeli näytössä vai ei.
Töiden prioriteetin esto
Töiden prioriteettitoiminto voidaan ottaa pois käytöstä. Kun asetus on poistettu käytöstä, [Prioriteet.]-näppäin ei näy työn tilanäytössä.
Tulostus ohisyöttötasolta pois käytöstä
Asetuksella poistetaan tulostustyön ohitus käytöstä (ennen työtä olevien muiden töiden tulostus on pysäytetty*, koska työhön tarvittavaa paperia ei ole millään tasolla).
* Tämä ei koske tilanteita, joissa paperi on loppunut työn aikana.
Näppäintoimintoasetus
Asetuksella määritetään, miten kauan kosketuspaneelin näppäintä on painettava, ennen kuin näppäinsyöttö rekisteröityy. Ajaksi voidaan asettaa 0-2 sekuntia 0,5 sekunnin välein.
Aika-asetusta pidentämällä voidaan estää vahingossa tapahtuva näppäinsyöttö. Muista kuitenkin, että pidemmällä asetuksella on oltava tarkempi näppäimien koskettamisessa, jotta näppäinsyöttö on varmasti rekisteröitynyt.
Poista autom. näppäintoisto käytöstä
Asetuksella poistetaan näppäintoisto käytöstä.
Jos näppäintoisto on käytössä, asetus muuttuu paitsi joka kerta, kun näppäintä kosketaan, myös näppäimen kosketuksen aikana.
Pitkän kosketuksen havaitsemisaika
Valitse aika, jolla pitkä kosketus havaitaan.
Nopean kaksoiskosketuksen väli
Valitse väli, jonka aikana kaksoiskosketus havaitaan.
Kellon asetus pois käytöstä
Estää päivämäärän ja kellonajan muuttamisen.
Kansilehdet/liitteet pois käytöstä
Estää kansilehtien ja liitteiden käytön.
Aseta näppäimistön prioriteetti
Valitsee, käytetäänkö merkkien syöttämiseen ohjelmiston näppäimistöä vai ulkoista näppäimistöä, kun ulkoinen näppäimistö on liitetty laitteeseen.
Näytä nykyinen polku järjestelmäasetuksissa
Kun koneen asetustila on käytössä, valikon sijainti näytetään hierarkkisessa muodossa kosketuspaneelin yläosassa.
Aktivoi nykyisen polun linkki
Jos "Näytä nykyinen polku järjestelmäasetuksissa" on PÄÄLLÄ, nykyisen polun linkki aktivoidaan.
Säästösuositustila

Näyttää suositellut kopiointi-/tulostusasetukset kopioinnille, asiakirjojen arkistoinnille, uudelleentulostukselle ja suoratulostukselle.

Näyttää suositellut paperia säästävät kopiointi-/tulostusasetukset kopioinnille, asiakirjojen arkistointitulostukselle ja suoratulostukselle.

Alkuperäisen määrän alkuasetus
Määrittää, otetaanko ”Alkuperäisten määrä” käyttöön Muut-asetuksissa kutakin toimintoa varten.
KOPIOINTI

- KOPIOINTI

KUVAN LÄHETYS

- Skanneri
- internet-Faksi
- Tiedon syöttö

ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI

- Skannaa kiintolevylle
- Tallenna ulkoiseen muistilaitteeseen

Yhtenäistä 10-näppäinnumero nousevassa järjestyksessä ylävasemmalta.
Järjestää numeronäppäimet nousevaan järjestykseen ylhäältä vasemmalta.
MFP-näyttömuodon asetus
Valitse kosketuspaneelissa jokin seitsemästä värimallista.
Valittua mallia voidaan tarkastella.
Esikatseluasetus

### Vastaanotetut tiedot Kuvan tark.asetus

Valitse, näytetäänkö vastaanotettujen faksien ja Internet-faksien esikatselu.
Tämä näytetään, kun faksin laajennuspaketti tai Internet-Faksin laajennuspaketti on asennettu.

### Oletusluettelo/pikkukuvanäyttö

Faksin/I-faksin vastaanottotiedot: Valitse, onko vastaanotetun faksin/I-faksin luettelonäytön oletusnäyttömuoto luettelo vai pikkukuvat.

### Palauta tied. Dokumentin tallennuksesta

- Pääkansio/Pikatiedostokansio: Valitse, onko dokumenttien tallennuksen pääkansion ja väliaikaiskansion näyttöjen oletusnäyttömuoto luettelo vai pikkukuvat.
- Mukautettu kansio: Valitse, onko dokumenttien tallennuksen mukautetun kansion näytön oletusnäyttömuoto luettelo vai pikkukuvat.

Etäkäytön asetukset
Määritä asetukset, joilla laitetta voi käyttää etätoiminnolla samaan verkkoon liitetystä tietokoneesta.
Etäkäyttöohjelmiston toiminta

- Käyttöoikeus: Tätä käytetään, kun laitetta käytetään etäohjelmistolla.
- Näytä salasanan syöttönäyttö: Kun laitetta käytetään etäohjelmistolla, salasananäytön voi määrittää näkymään laitteessa, tietokoneessa tai molemmissa.

Käyttö määritetyltä tietokoneelta

- Käyttöoikeus: Tällä sallitaan laitteen etäkäyttö määritetyllä tietokoneella.
- Tietokoneen isäntänimi tai IP-osoite: Syötä laitteeseen liitettävän tietokoneen isäntänimi tai IP-osoite. Merkkejä voi olla enintään 127.
- Näytä salasanan syöttönäyttö: Kun laitetta etäkäytetään määritetyllä tietokoneella, salasananäytön voi määrittää näkymään laitteessa, tietokoneessa tai molemmissa.

Käyttö sallittu salasanalliselle käyttäjälle

- Käyttöoikeus: Tällä sallitaan laitteen etäkäyttö käyttäjälle, jolla on salasana. Kysy lisätietoja salasanasta huoltoteknikolta.
- Näytä salasanan syöttönäyttö: Kun käyttäjä, jolla on salasana, käyttää laitetta etätoiminnolla, hän voi määrittää salasananäytön avautumaan laitteessa, tietokoneessa tai molemmissa.

## Evästeasetukset

Määritä tallennetaanko vai poistetaanko käytettävät evästeet, kun käytetään Sharp OSA:a tai katsellaan Internet-sivuja.
Jos valitset "Älä pidä evästettä", vastaanotetut evästeet poistetaan, kun toiminnot lopetetaan.
Takaisin ylös