# JÄRJESTELMÄASETUKSET

Seuraavassa on asetustilakohteiden luettelo, tehtaan oletusasetukset ja kunkin kohteen rajoitukset.
Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen joidenkin asetusten käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.
Kok.laskuri
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Kok.laskuri
| - | Kyllä | Kyllä
| Työlaskuri
| - | Kyllä | Kyllä
| Laitelaskuri
| - | Kyllä | Kyllä

Oletusasetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Oletusasetukset
| Kyllä | Kyllä
| Kellon säätö
|  | Kyllä | Kyllä
| Määritä aikavyöhyke
| - | Kyllä | Kyllä
| Päivämäärän ja ajan asetukset
| - | Kyllä | Kyllä
| Synkronoi Internet-aikapalvelimen kanssa
| Pois | Kyllä | Kyllä
| Kesäajan asetus
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Valitse asetustyyppi
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Aloitusaika
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Lopetusaika
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Säätöaika
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Päiväyksen muoto
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Valitse näppäimistö
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä

Luettelon tulostus (käyttäjä)
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Luettelon tulostus (käyttäjä)
| Kyllä | Kyllä
| Mukautettujen asetusten luettelo
| - | Kyllä | Kyllä
| Tulostimen testisivu
| - | Kyllä | Kyllä
| Lähetysosoiteluettelo
| - | Kyllä | Kyllä
| Asiakirjojen arkistoinnin kansioluettelo
| - | Kyllä | Kyllä

Paperitasoasetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Paperitasoasetukset
| Kyllä | Kyllä
| Kaukalon automaattinen vaihto
| Käytössä | Kyllä | Kyllä
| Taso 1
| Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä
| Taso 2*1、*2
| Kyllä | Kyllä
| Taso 3*1、*2
| Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Kyllä | Kyllä
Tavallinen, A4 (8-1/2” x 11”)*3
| Taso 4*1、*2
| Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch)*2 | Kyllä | Kyllä
Tavallinen, A4 (8-1/2” x 11”)*3
| Taso 5*3
| Tavallinen, A4 (8-1/2” x 11”) | Kyllä | Kyllä
| Ohisyöttötaso
| Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä
| Samanlaisten kokojen valinta automaattista tunnistusta varten
| Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”) Auto-Inch: 8-1/2” x 14” | Kyllä | Kyllä
| Mukautetun koon rekisteröinti (ohisyöttö)
| Mukautettu 1–7: X = 420 mm (17”), Y = 297 mm (11”) | Kyllä | Kyllä

*1 Kun paperilaatikko on asennettu
*2 Kun suurkapasiteettilaatikko on asennettu
*3 Kun suurkapasiteettitaso on asennettu
Paperityypin tunnistus
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Paperityypin tunnistus
| - | Kyllä | Kyllä

Fakdatan vastaanotto/edelleenlähetys
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Fakdatan Vastaanotto/ Edelleenlähetys*1,*2
| Kyllä | Kyllä
| Internet-faksin asetukset*1
| Kyllä | Kyllä
| Vastaanoton aloitus
| - | Kyllä | Kyllä
| Manuaalivastaanottonäppäin aloitusikkunassa
| Käytössä | Kyllä | Kyllä
| Edelleenlähetä vastaanotetut tiedot
| - | Kyllä | Kyllä

*1 Internet-faksin laajennuspaketin ollessa asennettu.

*2 Kun faksin laajennuspaketti on asennettu.

Tila-asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Tila-asetukset
| Kyllä | Kyllä
| Oletusasetukset
| Kyllä | Kyllä
| Kopiota
| 1 kopiosarja | Kyllä | Kyllä
| Suunta
| Pysty | Kyllä | Kyllä
| Oletuspaperikoko
| A4 (8-1/2” x 11”) | Kyllä | Kyllä
| Oletusarvoinen ulostulotaso
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Oletuspaperityyppi
| Tavallinen paperi | Kyllä | Kyllä
| Tarkkuuden perusasetus
| 600 dpi (korkealuokkainen) | Kyllä | Kyllä
| Estä tyhjän sivun tulostus
| Pois | Kyllä | Kyllä
| Viivan Paksuus
| 5 | Kyllä | Kyllä
| 2-puolinen tuloste
| 1-puol. | Kyllä | Kyllä
| Väritila
| Autom. | Kyllä | Kyllä
| Moniotostulostus
| 1 otos | Kyllä | Kyllä
| Sovita sivulle
| Käytössä | Kyllä | Kyllä
| Ulostulo
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Tulosta sarja kerrallaan
| Käytössä | Kyllä | Kyllä
| Niitin sijainti
| Pois | Kyllä | Kyllä
| Rei’itys
| Pois | Kyllä | Kyllä
| Pikatiedosto
| Pois | Kyllä | Kyllä
| PCL-asetukset
| Kyllä | Kyllä
| PCL-merkistön asetus
| PC-8 | Kyllä | Kyllä
| PCL-fonttiasetus
| Sisäinen Fontti, 0: Courier | Kyllä | Kyllä
| PCL-rivinvaihtokoodi
| 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Kyllä | Kyllä
| A4 leveä
| Pois | Kyllä | Kyllä
| PostScript-asetukset
| Kyllä | Kyllä
| Tulosta PS-virhetiedot
| Pois | Kyllä | Kyllä
| Binaarikäsittely
| Pois | Kyllä | Kyllä

Asiakirjojen arkistoinnin hallinta
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Asiakirjojen arkistoinnin hallinta
| - | Kyllä | Kyllä

USB-laitteen tarkistus
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| USB-laitteen tarkistus
| - | Kyllä | Kyllä
| Tunnistetut laitteet
| - | Kyllä | Kyllä
| Ajuri
| - | Kyllä | Kyllä

Käyttöasetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Käyttöasetukset
| Ei | Kyllä
| Suurenna näyttötilaa
| Pois | Ei | Kyllä
| Näppäinääni
| Keski | Ei | Kyllä
| Näppäinäänen oletusasetukset
| Pois | Ei | Kyllä
| Paluu perustilaan
| 60 sekuntia | Ei | Kyllä
| Peruuta ajastimen automaattinen nollaus
| Pois | Ei | Kyllä
| Viestiajan asetus
| 6 sekuntia | Ei | Kyllä
| Näyttömuodon asetus
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Näytön oletusasetukset
| Kotinäyttö | Ei | Kyllä
| Näytä suosikkivalikot oletuksena
| Poista käytöstä | Ei | Kyllä
| Näytä tehtäväpaneeli oletuksena.
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Töiden prioriteetin esto
| Pois | Ei | Kyllä
| Tulostus ohisyöttötasolta pois käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Näppäintoimintoasetus
| 0,0 sekuntia | Ei | Kyllä
| Poista autom. näppäintoisto käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Pitkän näppäinpainalluksen hyväksymisen aika
| 0,5 sekuntia | Ei | Kyllä
| Kaksoiskosketusvälin asetus
| 0,5 sekuntia | Ei | Kyllä
| Kellon asetus pois käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Kansilehdet/liitteet pois käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Aseta näppäimistön prioriteetti*1
| Ohjelmiston näppäimistö*1 | Ei | Kyllä
| Näytä nykyinen polku järjestelmäasetuksissa
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Aktivoi nykyisen polun linkki
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Säästösuositustila
| Pois | Ei | Kyllä
| Alkuperäisen määrän alkuasetus
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Yhtenäistä 10-näppäinnumero nousevassa järjestyksessä ylävasemmalta.
| Pois | Ei | Kyllä
| MFP-näyttömuodon asetus
| Kuvio 1 | Ei | Kyllä
| Esikatseluasetus
| Ei | Kyllä
| Vastaanotetut tiedot Kuvan tark.asetus*3,*4
| Pois | Ei | Kyllä
| Oletusluettelo/pikkukuvanäyttö
| Ei | Kyllä
| Faksin/I-faksin vastaanottotiedot
| Pikkukuva | Ei | Kyllä
| Palauta tied. Dokumentin tallennuksesta
| Ei | Kyllä
| Pääkansio/Pikatiedostokansio
| Luettelo | Ei | Kyllä
| Mukautettu kansio
| Luettelo | Ei | Kyllä
| Etäkäytön asetukset
| Ei | Kyllä
| Etäkäyttöohjelmiston toiminta
| Ei | Kyllä
| Toiminnallinen oikeus
| Kielletty | Ei | Kyllä
| Näytä salasanan kirjoitusikkuna
| Näytä sekä PC:llä että MFP:llä | Ei | Kyllä
| Käyttö määritetyltä tietokoneelta
| Ei | Kyllä
| Toiminnallinen oikeus
| Kielletty | Ei | Kyllä
| Tietokoneen isäntänimi tai IP-osoite
| - | Ei | Kyllä
| Näytä salasanan kirjoitusikkuna
| Näytä sekä PC:llä että MFP:llä | Ei | Kyllä
| Käyttö sallittu salasanalliselle käyttäjälle
| Ei | Kyllä
| Toiminnallinen oikeus
| Kielletty | Ei | Kyllä
| Näytä salasanan kirjoitusikkuna
| Näytä sekä PC:llä että MFP:llä | Ei | Kyllä
| Evästeasetukset
| Ei tallennettu | Ei | Kyllä
| Estä lähettäminen kopioitaessa.
| Pois | Ei | Kyllä
| Estä lähettäminen tulostettaessa.
| Pois | Ei | Kyllä
| Näyttönäppäimistön mallin asetus
| - | Ei | Kyllä
| Mukautettujen näppäimien luettelo*2
| Ei | Kyllä
| Kopiointi
| Ei | Kyllä
| Mukautettu 1
| Tiedosto | Ei | Kyllä
| Mukautettu 2
| Pikatiedosto | Ei | Kyllä
| Mukautettu 3
| - | Ei | Kyllä
| Skanneri
| Ei | Kyllä
| Mukautettu 1
| Osoitteen tarkastelu | Ei | Kyllä
| Mukautettu 2
| Tiedosto | Ei | Kyllä
| Mukautettu 3
| Pikatiedosto | Ei | Kyllä
| Internet-faksi*3
| Ei | Kyllä
| (Sama kuin skannaus)
| Ei | Kyllä
| USB-muistin skannaus
| Ei | Kyllä
| Mukautettu 1
| - | Ei | Kyllä
| Mukautettu 2
| - | Ei | Kyllä
| Mukautettu 3
| - | Ei | Kyllä
| Tiedon syöttö*4
| Ei | Kyllä
| (Sama kuin skannaus)
| Ei | Kyllä
| Kotinäyttöasetukset*2
| - | Ei | Kyllä
| Tilanäppäimen näyttöasetukset
| Näytä tilanäppäimet näytössä
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Tilanäppäimien näyttäminen
| Ei | Kyllä
| Kopiointi
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Kuvan Lähetys
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Asiakirjojen arkistointi
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Sharp OSA
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Näytä tilanäppäimet kotinäytössä
| Käytössä | Ei | Kyllä

*1 Kun ulkoista näppäimistöä ei ole asennettu. : Ohjelmiston näppäimistö
*2 Tätä ei voida asettaa laitteessa. Voidaan asettaa vain asetustilassa (Internet-versio).
*3 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu
*4 Kun sovelluksen integrointimoduuli on asennettu
Laiteasetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Laiteasetukset
| Ei | Kyllä
| Alkuperäisen koon tunnistuksen asetukset
| Ei | Kyllä
| Alkuperäisen koon tunnistuksen yhdistelmä
| AB-1 (Inch-1) | Ei | Kyllä
| Peruuta tunnistus valotuslasilla
| Pois | Ei | Kyllä
| Syöttölaitteen poisto käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Alkuperäisen syöttötapa
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| 2-puol. pois käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista suurkapasiteetti kasetti käytöstä*1
| Pois | Ei | Kyllä
| Ylim. paperikaukalon käytön esto*2
| Pois | Ei | Kyllä
| Tasoasetusten poistaminen käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Viimeistelijän poistaminen käytöstä*3
| Pois | Ei | Kyllä
| Ladonnan poisto käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Nidonnan esto*3
| Pois | Ei | Kyllä
| Satulanidontakohdan säätö*4
| 0,0 mm (1/2") | Ei | Kyllä
| Rei’ityksen poistaminen käytöstä*5
| Pois | Ei | Kyllä
| Väritilan poistaminen käytöstä*6
| Pois | Ei | Kyllä
| Automaattisen paperinvalinnan asetukset
| Tavallinen paperi | Ei | Kyllä
| Tandemyhteyden asetus
| Ei | Kyllä
| Orjalaitteen IP-osoite
| 0.0.0.0 | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 50001 | Ei | Kyllä
| Päälaitetilan poistaminen käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Orjalaitetilan poistaminen käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Tunnistustaso automaattisessa väritilassa
| 3 | Ei | Kyllä
| Kohdistussäädöt
| - | Ei | Kyllä
| Kiintolevyn optimointi
| - | Ei | Kyllä
| Sulakkeen puhdistustila
| - | Ei | Kyllä
| Lämpöyksikön säätöasetukset
| Ei | Kyllä
| Paperin paino
| 60–89 g/m2 (16–23 lbs.) | Ei | Kyllä
| Luettelojen tulostus
| Yksipuolinen | Ei | Kyllä
| Vähennä mustia juovia
| Poista käytöstä | Ei | Kyllä
| Näytä varoitusviesti mustien juovien havaitsemisesta.
| Poista käytöstä | Ei | Kyllä

*1 Kun suurkapasiteettitaso on asennettu
*2 Kun paperilaatikko on asennettu
*3 Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu
*4 Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu
*5 Kun rei’itysyksikkö on asennettu
*6 Väriasetuksiin liittyvän ongelman sattuessa
Kopioinnin Asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Kopioinnin Asetukset
| Ei | Kyllä
| Perusasetukset
| Ei | Kyllä
| Väritila
| Värillinen | Ei | Kyllä
| Paperitaso
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Valotustapa
| Autom. | Ei | Kyllä
| Kopiosuhde
| 100% | Ei | Kyllä
| 2-puol. kopio
| 1-puolisesta 1-puolinen | Ei | Kyllä
| Ulostulo
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuenVaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Kopioasetukset
| Ei | Kyllä
| Kopioinnin valotuksen säätö
| Ei | Kyllä
| Väri
| 5 | Ei | Kyllä
| M/V
| 5 | Ei | Kyllä
| Kääntökopioinnin asetus
| Kääntökopiointi | Ei | Kyllä
| Lisää tai muuta esiasetettuja kopiosuhteita.
| - | Ei | Kyllä
| Enimmäiskopiomäärän asetus
| 999 | Ei | Kyllä
| Marginaalinsiirron perusasetus
| Ei | Kyllä
| 1 puoli
| 10 mm (1/2") | Ei | Kyllä
| 2 puoli
| 10 mm (1/2") | Ei | Kyllä
| Häivytyksen säätö
| Ei | Kyllä
| Reunahäivytyksen leveys
| 10 mm (1/2") | Ei | Kyllä
| Keskiosan häivytyksen leveys
| 10 mm (1/2") | Ei | Kyllä
| Korttitoiminnon asetukset
| Ei | Kyllä
| Alkuperäisen Koko
| X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Ei | Kyllä
| Sovita sivulle
| Pois | Ei | Kyllä
| Automaattinen satulanidonta*
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Tab.kopioinnin alkuasetus
| 10 mm (1/2") | Ei | Kyllä
| Ohjelman rekisteröinnin/poiston esto
| Pois | Ei | Kyllä
| Ohisyöttötason esto kaksipuoleiskopioinnissa
| Pois | Ei | Kyllä
| Autom. paperinvalinnan esto
| Pois | Ei | Kyllä
| Automaattinen paperinsyöttötason valinta
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä mukautetun kuvan rekisteröinti
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä lähetys kopioinnin aikana
| Pois | Ei | Kyllä
| M/V 600 dpi x 600 dpi skannaustila syöttölaitteella
| Pois | Ei | Kyllä
| M/V-pikaskannaus valotuslasilta
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Automaattinen tyhjennys ennen työn kopiointia
| Pois | Ei | Kyllä
| Värien säädöt
| Ei | Kyllä
| Väritasapainon perusasetus
| Tehtaan oletusasetus | Ei | Kyllä
| Automaattinen värikalibrointi
| - | Ei | Kyllä

* Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu
Tulostimen asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Tulostimen asetukset
| Ei | Kyllä
| OLETUSASETUKSET
| Ei | Kyllä
| Estä ilmoitussivun tulostus
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Estä testisivun tulostus
| Pois | Ei | Kyllä
| A4/Letter-koon autom. vaihto
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Tulostustummuustaso
| Ei | Kyllä
| Väri
| 3 | Ei | Kyllä
| M/V
| 3 | Ei | Kyllä
| CMYK-valotuksen säätö
| Kaikki 0 | Ei | Kyllä
| Ohisyöttötason asetukset
| Ei | Kyllä
| Salli paperikoon tunnistus ohisyöttötasossa
| Pois | Ei | Kyllä
| Salli valittu paperikoko ohisyöttötasossa
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Poista ohisyöttölokero autom. paperivalinnasta
| Pois | Ei | Kyllä
| Taustatulostusjono
| Käytössä | Ei | Kyllä
| USB-muistin suoran tulostuksen esto
| Pois | Ei | Kyllä
| Suoran verkkokansiotulostuksen poisto käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä lähetys tulostuksen aikana
| Pois | Ei | Kyllä
| Liitäntäasetukset
| Ei | Kyllä
| Heksadesimaalitulostus
| Pois | Ei | Kyllä
| I/O-aikaraja
| 60 sekuntia | Ei | Kyllä
| Ota USB-portti käyttöön
| Käytössä | Ei | Kyllä
| USB-portin emulaation vaihtaminen
| Autom. | Ei | Kyllä
| Ota verkkoportti käyttöön
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Verkkoportin emuloinnin vaihto
| Autom. | Ei | Kyllä
| Portin vaihtomenetelmä
| Vaihda työn lopussa | Ei | Kyllä
| Automaattinen värikalibrointi
| - | Ei | Kyllä

Kuvan lähetyksen asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Kuvan lähetyksen asetukset
| Ei | Kyllä
| Käyttöasetukset
| Ei | Kyllä
| Oletusasetukset
| Ei | Kyllä
| Pidä asetuksia hetken aikaa skannauksen jälkeen
| Pois | Ei | Kyllä
| Näytön oletusasetukset
| Sähköposti | Ei | Kyllä
| Osoitekirjan oletusvalinta
| Ei | Kyllä
| Sovella Vain lähetystilan osoitteita
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Luokka esitetään oletusasetuksena
| Ei mitään | Ei | Kyllä
| Näytä kaikki osoitetyypit juuri näytettävästä tilasta huolimatta.
| Pois | Ei | Kyllä
| Laajenna osoitekirjaa
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Kuvan suunta
| Pysty | Ei | Kyllä
| Tarkkuuden perusasetus
| Ei | Kyllä
| Yhteinen skanneri
| Käytä tallennettua tarkkuutta: Pois, 200 X 200 dpi | Ei | Kyllä
| Sähköposti
| Käytä tallennettua tarkkuutta: Pois, 200 X 200 dpi | Ei | Kyllä
| Internet-faksi*1
| Käytä tallennettua tarkkuutta: Pois, 200 X 100 dpi | Ei | Kyllä
| Oletusvalotusasetukset
| Autom. | Ei | Kyllä
| Alkuperäinen oletuskuvatyyppi
| Teksti | Ei | Kyllä
| Terävyys
| 3 | Ei | Kyllä
| Kontrasti
| 3 | Ei | Kyllä
| Saman kuvan lähetys kuin faksilla/I-faksilla lähetetyn
| Pois | Ei | Kyllä
| Syötä seuraava osoite sarjalähetykseen
| Pois | Ei | Kyllä
| Skannaus valmis -ääni
| Keski | Ei | Kyllä
| Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä
| Pois | Ei | Kyllä
| Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus
| Pois | Ei | Kyllä
| Oletusvarmennus-Leima*2
| Pois | Ei | Kyllä
| Häivytyksen säätö
| Ei | Kyllä
| Reunahäivytyksen leveys
| 10 mm (1/2") | Ei | Kyllä
| Keskiosan häivytyksen leveys
| 10 mm (1/2") | Ei | Kyllä
| Vastaanotettujen tietojen aikamääritteinen tulostus
| Pois | Ei | Kyllä
| Salli/estä asetukset
| Ei | Kyllä
| Rekisteröinnin poistaminen käytöstä
| Ei | Kyllä
| Estä kohteen rekist. käyttöpaneelista
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta*2
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä kaikkien ohjelmakohtien rekisteröinti
| Poista käytöstä | Ei | Kyllä
| Ohjelman rekisteröinnin/poiston esto
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista Muistilokeron rekisteröinti käyt.
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista osoitteen rekisteröinti käytöstä yleisellä osoitehaulla*3
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tools -ohjelmistolla*3
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä verkon kautta edelleenlähetys
| Pois | Ei | Kyllä
| Asetukset tiedonsiirron estämiseksi
| Ei | Kyllä
| Estä [Uud.läh] kuvanlähetyst.
| Pois | Ei | Kyllä
| Estä valinta osoitekirjasta
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista suora syöttö käytöstä
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Estä PC-I-faksin lähetys*1
| Pois | Ei | Kyllä
| Oman numeron ja nimen asetus
| Ei | Kyllä
| Lähettäjän tietojen rekisteröinti
| - | Ei | Kyllä
| Oman nimivalinnan rekisteröinti
| - | Ei | Kyllä
| Skannausasetukset
| Ei | Kyllä
| Skannausasetukset
| Ei | Kyllä
| Oletuslähettäjän asetus
| - | Ei | Kyllä
| Väritilan oletusasetukset
| Ei | Kyllä
| Yhteinen skanneri
| (Ei kohdetta)
| Autom. | Ei | Kyllä
| (Ei kohdetta)
| Harmaasävy | Ei | Kyllä
| Estä mustavalkoasetuksen muuttaminen Auto-tilassa
| Pois | Ei | Kyllä
| Yhteistä sähköposteille
| (Ei kohdetta)
| Autom. | Ei | Kyllä
| (Ei kohdetta)
| Harmaasävy | Ei | Kyllä
| Estä mustavalkoasetuksen muuttaminen Auto-tilassa
| Pois | Ei | Kyllä
| Alkuperäisen tiedostomuodon asetus
| Yhteinen skanneri
| Ei | Kyllä
| Tiedostotyyppi
| PDF | Ei | Kyllä
| Mustavalkoinen
| MMR (G4) | Ei | Kyllä
| Väri/Harmaasävy
| Keski | Ei | Kyllä
| Musta kirj. korost
| Pois | Ei | Kyllä
| Eritellyt sivut/tiedosto
| Pois | Ei | Kyllä
| Sivujen määrä
| 1 | Ei | Kyllä
| Sähköposti
| Ei | Kyllä
| Tiedostotyyppi
| PDF | Ei | Kyllä
| Mustavalkoinen
| MMR (G4) | Ei | Kyllä
| Väri/Harmaasävy
| Keski | Ei | Kyllä
| Eritellyt sivut/tiedosto
| Pois | Ei | Kyllä
| Sivujen määrä
| 1 | Ei | Kyllä
| Pakkaustapa sarjalähetyksessä
| Ei | Kyllä
| Mustavalkoinen
| MH (G3) | Ei | Kyllä
| Väri/Harmaasävy
| Keski | Ei | Kyllä
| Musta kirj. korost
| Pois | Ei | Kyllä
| Lähetystiedon maksimimäärän asetus (sähköposti)
| Ei rajaa | Ei | Kyllä
| Liitetiedostojen maksimikoko (FTP/työpöytä/verkkokansio)
| Ei rajaa | Ei | Kyllä
| Piilokopioasetus
| Ei | Kyllä
| Aseta piilokopio päälle
| Pois | Ei | Kyllä
| Näytä [Piilokopio]-osoite työn tila -ikkunassa
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista skannaustoiminto käytöstä
| Ei | Kyllä
| PC-skannaus
| Pois | Ei | Kyllä
| Oletusosoitteen asetus
| Pois | Ei | Kyllä
| Internet-faksin asetukset*1
| Ei | Kyllä
| Oletusasetukset
| Ei | Kyllä
| Autom. käynnistys tulostettaessa
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Pakkausasetus
| MH (G3) | Ei | Kyllä
| Kaiuttimen äänenvoimakkuuden asetus
| Ei | Kyllä
| Vastaanottosignaali
| Keski | Ei | Kyllä
| Tietoliikennevirheen äänimerkki
| Keski | Ei | Kyllä
| Alkuperäisen tulostus tapahtumaraportissa
| Tulosta vain virheraportti | Ei | Kyllä
| Tapahtumaraportin asetukset
| Ei | Kyllä
| Yhden lähetys
| Tulosta vain virheraportti | Ei | Kyllä
| Sarjalähetys käynnissä
| Tulosta kaikki raportit | Ei | Kyllä
| Vastaanottaa
| Älä tulosta | Ei | Kyllä
| Toimintaraportin asetukset
| Ei | Kyllä
| Autom. tulostus, kun muisti täyttyy
| Pois | Ei | Kyllä
| Tulosta päivittäin määrättynä aikana
| Pois | Ei | Kyllä
| Otsikkotekstin Tulostus Valitse Asetus
| Pois | Ei | Kyllä
| Lähetysasetuk.
| Ei | Kyllä
| I-faksin vast.ottorap. päällä/pois -asetus
| Pois | Ei | Kyllä
| I-faksin vast.ottoraportti-Pyynnön aikakatkaisun asetus
| 1 tunti | Ei | Kyllä
| Uudelleenlähetyskerrat vastaanottovirheen yhteydessä
| 2 kertaa | Ei | Kyllä
| Lähetystiedon maksimimäärän asetus
| Ei rajaa | Ei | Kyllä
| Kiertolähetyksen asetus
| Kaikki käytössä | Ei | Kyllä
| Sivunumeron tulostus vastaanottavaan laittees
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Uudelleensoitot, kun linja on varattu
| Haku. Kertaa: 2; Väli: 3 minuuttia | Ei | Kyllä
| Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe
| Haku. Kertaa: 1; Väli: 3 minuuttia | Ei | Kyllä
| Vastaanottoasetukset
| Ei | Kyllä
| Autom. pienennös vastaanotossa
| Käytössä | Ei | Kyllä
| 2-puol. vastaanoton asetukset
| Pois | Ei | Kyllä
| Aseta osoite datan edelleenlähetykselle
| - | Ei | Kyllä
| Suora SMTP
| Pois | Ei | Kyllä
| Lisää myös isäntänimi tai IP-osoite
| Pois | Ei | Kyllä
| Isäntänimi tai IP-osoite
| - | Ei | Kyllä
| Letter-kokoisen vastaanotetun pienennetty tulostus *4
| Pois | Ei | Kyllä
| Vast.ottoajan ja päivän tulost
| Pois | Ei | Kyllä
| A3-kokoisen vastaanotetun pienennys *4
| Pois | Ei | Kyllä
| POP3-yhteyden aikakatkaisun asetus
| 60 sekuntia | Ei | Kyllä
| Vastaanotettavien tarkistusvälin asetus
| 5 minuuttia | Ei | Kyllä
| Faksin ulostuloasetukset
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Tulosteiden lukumäärä
| - | Ei | Kyllä
| Nidonta-asetukset
| - | Ei | Kyllä
| Roskapostin/Palvelinnimien estoasetus
| Ei | Kyllä
| Roskapostin/Palvelinnimien estoasetus
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä

*1 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu
*2 Kun varmennusleimalaite on asennettu
*3 Kun verkko on otettu käyttöön
*4 Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin maissa ja joillakin alueilla.
Asiakirjojen arkistointi
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Asiakirjojen arkistointi
| Ei | Kyllä
| Oletustilan asetukset
| Jakotila | Ei | Kyllä
| Lajittelutavan asetus
| Päiväys | Ei | Kyllä
| Pääkäyttäjän käyttöoikeuksien asetus
| Ei | Kyllä
| Poista tiedosto
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista kansio
| Pois | Ei | Kyllä
| Salasanan vaihtaminen
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista kaikki pikatiedostot
| Ei | Kyllä
| Poista nyt
| - | Ei | Kyllä
| Poista pikatiedostot käynnistettäessä
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Kuvan suunta
| Pysty | Ei | Kyllä
| Väritilan oletusasetukset
| Autom. | Ei | Kyllä
| Oletusvalotusasetukset
| Autom. | Ei | Kyllä
| Alkuperäinen oletuskuvatyyppi

Teksti Ei Kyllä

| Tarkkuuden perusasetus

600 X 600 dpi Ei Kyllä

| Väridatan pakkaussuhteen asetus

Norm. pakk. Ei Kyllä

| Skannaus valmis -ääni

Keski Ei Kyllä

| Oletusarvoinen ulostulotaso*1

Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen Ei Kyllä

| Poista käytöstä tekstin/leiman tulostus uudelleentulostettaessa

Pois Ei Kyllä

| Erätulostusasetukset

Ei Kyllä

| [Kaikki käytt] -valinta ei sallittu.

Käytössä Ei Kyllä

| [Käytt.tuntem.] -valinta ei sallittu.

Käytössä Ei Kyllä

| Häivytyksen säätö

Ei Kyllä

| Reunahäivytyksen leveys

10 mm (1/2") Ei Kyllä

| Keskiosan häivytyksen leveys

10 mm (1/2") Ei Kyllä

| Korttitoiminnon asetukset

Ei Kyllä

| Alkuperäisen Koko

X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") Ei Kyllä

| Sovita tallennuskokoon

Pois Ei Kyllä

| Tall./poista-aset. tied. tulost. jälkeen

Tallenna Ei Kyllä

| Skannaa ulkoiseen muistilaitteeseen -asetus

Ei Kyllä

| Väritilan oletusasetukset

Teksti Ei Kyllä

| Alkuperäisen tiedostomuodon asetus

PDF Ei Kyllä

| Mustavalkoinen

MMR (G4) Ei Kyllä

| Väri/Harmaasävy

Ei Kyllä

| Pakkaussuhde

Keski Ei Kyllä

| Mustien kirjainten korostus

Pois Ei Kyllä

| Eritellyt sivut/tiedosto

Pois Ei Kyllä

| Oletusvalotusasetukset

Autom. Ei Kyllä

| Alkuperäinen oletuskuvatyyppi

Autom. Ei Kyllä

| Tarkkuuden perusasetus

200 X 200 dpi Ei Kyllä

| Poista käytöstä ulkoiseen muistilaitteeseen tallennus

Pois Ei Kyllä

| Tietokoneselaukseen tarkoitetun PDF-muodon oletusasetus

Ei Kyllä

| Mustavalkoinen

Ei Kyllä

| Pakkaustapa

MMR (G4) Ei Kyllä

| Väri/Harmaasävy

Ei Kyllä

| Pakkaussuhde

Keski Ei Kyllä

| Kopiointi

Pois Ei Kyllä

| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista

Pois Ei Kyllä

| Tulostin

Pois Ei Kyllä

| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista

Pois Ei Kyllä

| Skanneri

Pois Ei Kyllä

| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista

Pois Ei Kyllä

| internet-Faksi

Pois Ei Kyllä

| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista

Pois Ei Kyllä

| Skannaa kiintolevylle

Pois Ei Kyllä

| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista

Pois Ei Kyllä

| Asiakirjan lähetysvaihtoehdot

Ei Kyllä

| Tulostus

Ei Kyllä

| Kopiointi

Käytössä Ei Kyllä

| Tulostin

Käytössä Ei Kyllä

| AAA Skann. lähetys

Pois Ei Kyllä

| Internet-faksin lähetys (myös PC-I-faksi) *2

Pois Ei Kyllä

| Skannaa kiintolevylle

Käytössä Ei Kyllä

| AAA Skann. lähetys

Ei Kyllä

| Kopiointi

Pois Ei Kyllä

| Tulostin

Pois Ei Kyllä

| AAA Skann. lähetys

Käytössä Ei Kyllä

| Internet-faksin lähetys (myös PC-I-faksi) *2

Pois Ei Kyllä

| Skannaa kiintolevylle

Käytössä Ei Kyllä

| Internet-faksin lähetys*2

Ei Kyllä

| Kopiointi

Pois Ei Kyllä

| Tulostin

Pois Ei Kyllä

| AAA Skann. lähetys

Pois Ei Kyllä

| Internet-faksi-lähetys (myös PC-I-faksi)

Käytössä Ei Kyllä

| Skannaa kiintolevylle

Pois Ei Kyllä

| Tiedostoasetusten autom. poisto

Kaikki pois käytöstä Ei Kyllä

| Ulkoisen muistilaitteen tallennuksenesto

*1 Kun ulostuloyksikkö on asennettu.
*2 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu.
Luettelon tulostus (Pääkäyttäjä)
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Luettelon tulostus (Pääkäyttäjä)
| Ei | Kyllä
| Pääkäyttäjän asetusluettelo
| - | Ei | Kyllä
| Kuvan lähetyksen toimintaraportti
| - | Ei | Kyllä
| Tiedon vastaanotto-/edelleenlähetysluettelo
| - | Ei | Kyllä
| Internet-asetusten luettelo*1
| - | Ei | Kyllä
| Metadata-asetusten luettelo*2
| - | Ei | Kyllä

*1 Kun verkko on otettu käyttöön
*2 Kun sovelluksen integrointimoduuli on asennettu
Sharp OSA-asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Sharp OSA-asetukset
| Ei | Kyllä
| Ulkoisen tilin asetus*1
| Ei | Kyllä
| Ulkoinen tilinhallinta
| Pois | Ei | Kyllä
| Ota ulkoisen palvelimen suorittama todennus käyttöön
| Pois | Ei | Kyllä
| USB-ajuriasetukset*2
| Ei | Kyllä
| Ulkoinen näppäimistö
| Käyttää sisäistä ajuria | Ei | Kyllä
| Kortin luku/kirjoituslaite
| Käyttää sisäistä ajuria | Ei | Kyllä
| USB-muisti
| Käyttää sisäistä ajuria | Ei | Kyllä
| Salaustaso
| Ei mitään | Ei | Kyllä
| Töiden prioriteettiasetukset
| - | Ei | Kyllä

*1 Kun ulkoinen tilimoduuli on asennettu
*2 Kun ulkoinen tilimoduuli tai sovelluksen tiedonsiirtomoduuli on asennettu
Salli/estä asetukset
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| SALLI/ESTÄ ASETUKSET
| Ei | Kyllä
| Tila-asetukset
| Ei | Kyllä
| Estä tyhjän sivun tulostus
| Pois | Ei | Kyllä
| Käyttäjän hallinta
| Ei | Kyllä
| Epäkelvon käyttäjän tulostuksen esto
| Pois | Ei | Kyllä
| Käyttöasetukset
| Ei | Kyllä
| Peruuta ajastimen automaattinen nollaus
| Pois | Ei | Kyllä
| Töiden prioriteetin esto
| Pois | Ei | Kyllä
| Tulostus ohisyöttötasolta pois käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista autom. näppäintoisto käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Kellon asetus pois käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Kansilehdet/liitteet pois käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Laiteasetukset
| Ei | Kyllä
| Syöttölaitteen poisto käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| 2-puol. pois käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista suurkapasiteetti kasetti käytöstä*1
| Pois | Ei | Kyllä
| Ylim. paperikaukalon käytön esto*2
| Pois | Ei | Kyllä
| Tasoasetusten poistaminen käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Viimeistelijän poistaminen käytöstä*3
| Pois | Ei | Kyllä
| Ladonnan poisto käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Nidonnan esto*3
| Pois | Ei | Kyllä
| Rei’ityksen poistaminen käytöstä*4
| Pois | Ei | Kyllä
| Väritilan poistaminen käytöstä*5
| Pois | Ei | Kyllä
| Päälaitetilan poistaminen käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Orjalaitetilan poistaminen käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Kopioinnin Asetukset
| Ei | Kyllä
| Ohjelman rekisteröinnin/poiston esto
| Pois | Ei | Kyllä
| Ohisyöttötason esto kaksipuoleiskopioinnissa
| Pois | Ei | Kyllä
| Autom. paperinvalinnan esto
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä mukautetun kuvan rekisteröinti
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä lähetys kopioinnin aikana
| Pois | Ei | Kyllä
| Tulostimen asetukset
| Ei | Kyllä
| Estä ilmoitussivun tulostus
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Estä testisivun tulostus
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista ohisyöttölokero autom. paperivalinnasta
| Pois | Ei | Kyllä
| Suoran USB-muisti tulostuksen poistaminen käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Suoran verkkokansiotulostuksen poisto käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä lähetys tulostuksen aikana
| Pois | Ei | Kyllä
| Kuvan lähetyksen asetukset
| Ei | Kyllä
| Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä
| Pois | Ei | Kyllä
| Rekisteröinnin poistaminen käytöstä
| Ei | Kyllä
| Estä kohteen rekist. käyttöpaneelista
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta*6
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Ohjelman rekisteröinnin/poiston esto
| Ei | Kyllä
| Poista käytöstä kaikkien ohjelmakohtien rekisteröinti
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista Muistilokeron rekisteröinti käyt.
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista osoitteen rekisteröinti käytöstä yleisellä osoitehaulla*6
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tools -ohjelmistolla*6
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä verkon kautta edelleenlähetys*6
| Pois | Ei | Kyllä
| Asetukset tiedonsiirron estämiseksi
| Ei | Kyllä
| Estä [Uud.läh] kuvanlähetyst.
| Pois | Ei | Kyllä
| Estä valinta osoitekirjasta
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista suora syöttö käytöstä
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Estä PC-I-faksin lähetys*7
| Pois | Ei | Kyllä
| Poista skannaustoiminto käytöstä
| Ei | Kyllä
| PC-skannaus
| Pois | Ei | Kyllä
| Asiakirjojen arkistointi
| Ei | Kyllä
| Poista käytöstä tekstin/leiman tulostus uudelleentulostettaessa
| Pois | Ei | Kyllä
| Erätulostusasetukset
| Ei | Kyllä
| [Kaikki käytt] -valinta ei sallittu.
| Käytössä | Ei | Kyllä
| [Käytt.tuntem.] -valinta ei sallittu.
| Käytössä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä ulkoiseen muistilaitteeseen tallennus
| Pois | Ei | Kyllä
| Internet-selauksen asetukset*8
| Ei | Kyllä
| Poista URL-osoitteen syöttö käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä
| Estä suosikin lisämuokkaus
| Pois | Ei | Kyllä
| Estä rekisteröinti / pääsivun muokkaus
| Pois | Ei | Kyllä
| Estä tulostus verkkoselaustilasta
| Pois | Ei | Kyllä
| Estä historian näyttö
| Pois | Ei | Kyllä
| Tietoturva-asetukset
| Ei | Kyllä
| Piilotetun mallin tulostusasetus
| Ei | Kyllä
| Poista suora syöttö käytöstä
| Pois | Ei | Kyllä

*1 Kun suurkapasiteettitaso on asennettu
*2 Kun paperilaatikko on asennettu
*3 Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu
*4 Kun rei’itysyksikkö on asennettu
*5 Väriasetuksiin liittyvän ongelman sattuessa
*6 Kun verkko on otettu käyttöön
*7 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu
*8 Kun Internet-selauksen laajennuspaketti on asennettu
Tietojen varmuuskopio
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Tietojen varmuuskopio
| Ei | Kyllä
| Varmuustallennus
| - | Ei | Kyllä
| Laitteen kloonaus
| - | Ei | Kyllä
| Lähetä osoitekirja eteenpäin
| - | Ei | Kyllä

Tuotekoodi
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Tuotekoodi*
| Ei | Kyllä
| Sarjanumero
| - | Ei | Kyllä
| Viivakoodifontit
| - | Ei | Kyllä
| Internet-faksin laajennus
| - | Ei | Kyllä
| Hälytys ja tilaviesti sähköpostiin
| - | Ei | Kyllä
| Sovelluksen integrointimoduuli
| - | Ei | Kyllä
| Sovelluksen tiedonsiirtomoduuli
| - | Ei | Kyllä
| Ulkoisen tilinhallinnan moduuli
| - | Ei | Kyllä
| XPS-laajennus
| - | Ei | Kyllä
| Web-selauksen laajennuspaketti
| - | Ei | Kyllä

* Asennetut lisälaitteet määrittävät, voiko joitakin asetuksia käyttää.
Järjestelmäasetusten tallentaminen/kutsuminen
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | P
--- | --- | --- | ---
| Järjestelmäasetusten tallentaminen/kutsuminen
| Ei | Kyllä
| Palauta tehdasasetukset
| - | Ei | Kyllä
| Tallenna nykyiset asetukset
| - | Ei | Kyllä
| Palauta asetukset
| - | Ei | Kyllä

Takaisin ylös