# KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN

## Yleiskatsaus

Tällä näppäimellä voit määrittää lähetyskoon paperikokona. Jos määritetty lähetyskoko on suurempi kuin skannauskoko, kuva suurenee. Jos määritetty lähetyskoko on pienempi kuin skannauskoko, kuva pienenee.

- Lähetyskokoa ei voi määrittää, kun [Pitkä] on valittu skannauskooksi tai se on määritelty numeroina.
- Lähetyskokoa ei voi määrittää, jos Internet-faksi-tilan tiedostomuodoksi on valittu [TIFF-S]. (Lähetyskoko on kiinteä A4R [8-1/2" x 11"].)

## Toiminta

Kosketa [Alkuperäinen]-näppäintä.
Kosketa [Lähetyskoko]-näppäintä.
Kosketa halutun lähetyskoon näppäintä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Kohdassa "Skannauskoko" määritetty paperikoko saattaa aiheuttaa sen, että joitakin "Lähetyskokoja" ei voida valita. Et voi koskettaa kokonäppäimiä, jotka eivät ole käytettävissä "Lähetyskoolle".
Kosketa "Kuvan suunta" -näppäintä, jonka suunta on sama kuin alkuperäisen kuvan.
Jos asetus ei ole oikein, sopivaa kuvaa ei ehkä lähetetä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Määritä kuvan oletussuunta valitsemalla Asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] → [Kuvan suunta].
Alkuperäisasiakirjan pienennökseen tai suurennokseen käytettävä suhde tulee näkyviin "Skannauskoko"- ja "Lähetyskoko"-näppäimien väliin.
Takaisin ylös