# VÄRIT EIVÄT NÄY

Jos tämän käyttöohjeen ratkaisut eivät auta ongelmaan, paina [VIRTA]-painiketta ja käännä päävirtakytkin asentoon "". Odota vähintään 10 sekuntia, ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon "". Kun päävirtakytkimen merkkivalon väri on vaihtunut vihreäksi, paina [VIRTA]-painiketta.
Kun kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri ei ole harmaa, älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä tai irrota virtapistoketta. Se saattaa vahingoittaa kovalevyä tai hävittää parhaillaan tallennettavat tai vastaanotettavat tiedot.

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Suorititko ”Kohdistussäädöt”? | Pyydä pääkäyttäjää suorittamaan ”Kohdistussäädöt”. ”Asetustila” → [Laiteasetukset] → [Kohdistussäädöt] Jos värit eivät näy, suorita [Automaattinen värikalibrointi] kohdistussäätöjen jälkeen. (Jos värit eivät näy kalibroinnin jälkeenkään, kalibroinnin toistaminen saattaa parantaa tuloksia.) "Asetustila" → [Tulostimen asetukset] → [Automaattinen värikalibrointi]

Takaisin ylös