# SHARP OSA-ASETUKSET

Sharp OSA -asetuksia voidaan käyttää, jos laitteessa on Ulkoisen tilinhallinnan moduuli tai Sovelluksen tiedonsiirtomoduuli.
Sovelluksen tiedonsiirtomoduuli ja ulkoinen tilinhallintamoduuli on vakiolaite joissain maissa ja joillain alueilla.
Ulkoisen tilin asetus
Ulkoinen tilinhallinta
Kun tämä asetus on käytössä, laite siirtyy ulkoiseen yhteenlaskutilaan ja yhteenlaskutoimintoa voidaan käyttää ulkoisen tilinhallintasovelluksen avulla.
Ota ulkoisen palvelimen suorittama todennus käyttöön
Kun tämä asetus on käytössä, laite siirtyy ulkoiseen todennustilaan. Laitteeseen pääsyä ohjataan ulkoisella sovelluksessa.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa ”VIRRAN KÄYNNISTÄMINEN” kohdassa ”ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ”
USB-AJURIASETUKSET
Kun ulkoisen tilinhallinnan moduuli tai sovelluksen tiedonsiirtomoduuli asennetaan, liitettävän USB-laitteen ajuri tulee asettaa.
Ulkoinen näppäimistö
Valitse, käytetäänkö ulkoiselle näppäimistölle sisäistä vai ulkoista ajuria.
Kortin luku/kirjoituslaite
Valitse, käytetäänkö IC-kortinlukija-ajurille sisäistä vai ulkoista ajuria.
USB-muisti
Valitse, käytetäänkö USB-muistilaiteajurille sisäistä vai ulkoista laiteajuria.
Salaustaso
Valitse tiedonsiirron salaustaso ulkoista ajuria käytettäessä.
Valitse ei salausta, AES-128 tai AES-256.

- Kun ulkoinen ajuri on valittuna, liitettyä USB-laitetta käsitellään ei-kytkettynä eikä sitä voida käyttää.
- Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
  Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa ”VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE”.
- Liitännän tarkistaminen, kun USB-laite on liitetty laitteeseen: katso ”USB-LAITTEEN TARKISTUS”.

Töiden prioriteettiasetukset
Aseta Sharp OS -sovellusten animaation toistonopeus.
Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

- Priorisoitu tulostus
- Puolisävy
- Priorisoitu animaation toisto

Jos [LCD-animaation toisto] tai [Balansoitu] on valittuna, laitteen tulostustöiden käsittelynopeus voi hidastua.
Valitsemalla [Priorisoitu tulostus] voit nopeuttaa tulostustöiden käsittelyä.
Takaisin ylös