# PITUUDEN JA LEVEYDEN SUURENTAMINEN/PIENENTÄMINEN ERIKSEEN

## Yleiskatsaus

Tässä osassa selitetään, miten vaaka- ja pystysuuntaiset kopiosuhteet voidaan määrittää erikseen.
Kun vaakasuoraksi suhteeksi on valittu 50% ja pystysuoraksi 70%
Suhde voidaan määrittää jommallakummalla tavalla seuraavista.

- Esiasetetun suhdenäppäimen käyttäminen
  Määritä suhde yhdistämällä valmiiksi rekisteröity esiasetetun suhteen näppäin ja -zoomausnäppäin, jolla voit säätää suhdetta yhden prosentin välein.
- Kuvan mittojen määrittäminen
  Määritä alkuperäisen ja kopion kuvakoot siten, että sopiva kuvasuhde valitaan automaattisesti.
  Syötä vaaka- ja pystymitat.

Automaattista syöttölaitetta käytettäessä pysty- ja vaakasuuntaiseksi kopiosuhteeksi määritetään 25 % - 200 %.
XY-zoomausasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Zoomaus]-välilehteä tai [Peruuta]-näppäintä.

## Toiminta

- Esiasetetun suhdenäppäimen käyttäminen
- Kuvan mittasuhteiden määrittäminen

Esiasetetun suhdenäppäimen käyttäminen
Kosketa ensin [Kopiosuhde]-näppäintä ja sitten [XY-zoomaa]-näppäintä.
Kosketa [X]-näppäintä ja aseta X-(vaaka)suhde.

- Voit asettaa suhteen nopeasti määrittämällä ensin halutun arvon lähellä olevan arvon numeronäppäimillä ja säätämällä sitä sitten -näppäimellä.
- Kosketa X (vaaka)- ja Y (pysty) -alueita ja syötä koot numeronäppäimillä.

Koske [Y]-näppäintä ja aseta Y-suhde (pysty) samalla tavoin kuin [X]-näppäin.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen -näppäintä.
Tarkista, että paperikoko sopii valittuun suhteeseen.

Kuvan mittasuhteiden määrittäminen
Kosketa ensin [Kopiosuhde]-näppäintä ja sitten [XY-zoomaa]-näppäintä.
Kosketa [Koon mukaan] -näppäintä.
Määritä kuvakoon ja tulostekoon X- ja Y-mitat.
Kosketa kuvakoko- ja ulostulokokoaluetta ja syötä koot numeronäppäimillä.
Tarkista, että paperikoko sopii valittuun suhteeseen.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

- Jos syötetty koko on väärä:
  Kosketa [C]-näppäintä ja syötä sitten oikea koko.
- Kaikkien asetusten peruuttaminen:
  Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

Takaisin ylös