# ECO-TOIMINNOT

Nämä toiminnot pienentävät virrankulutusta, sillä ne hallitsevat paljon virtaa kuluttavia osia. Laitteessa on kaksi virransäästötilaa.

AJASTINSAMMUTUS | Jos mitään toimintoja ei ole meneillään, käyttöpaneelin ja lämpöyksikön virta sammutetaan tässä tilassa. Laitteen odotustila kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Tässä tilassa energiaa säästyy enemmän, mutta käynnistysaika on pidempi.
ESILÄMMITYSTILA | Toiminto alentaa lämmitysyksikön lämpötilaa ja laite kuluttaa vähän energiaa odotustilassa. Ajastinsammutukseen verrattuna energiaa säästyy vähemmän mutta käynnistysaika on lyhyempi.

Edellä olevien kahden tilan lisäksi seuraavien toimintojen käyttö niiden kanssa pienentää virrankulutusta entisestään.

Toiminto | Kuvaus
--- | ---
HETI KUN ETÄTYÖ ON VALMIS, SIIRRY AUTOMAATTISEEN VIRRANSAMMUTUSTILAAN. | Laite poistuu Automaattinen sammutus -tilasta ja palaa siihen heti, kun työ on tulostettu.
ECO-SKANNAUS | Laitetta käytetään lämpöyksikön virta katkaistuna töissä, joita ei tulosteta (sillä ne eivät käytä yksikköä). Tällaisia töitä ovat esimerkiksi faksi- ja kuvalähetykset.
VIRRAN KATKAISUN AJOITUSTOIMINTO | Energian säästämiseksi voit määrittää, milloin virta kytketään laitteeseen ja milloin se katkaistaan.
VIRRANHALLINTA-ASETUS | Toiminto ohjaa Automaattinen sammutus -tilaan siirtymistä optimaalisesti käyttötoistuvuuden mukaan analysoimalla laitteen käyttöä tiettynä ajanjaksona. Etusijalle asetetaan virran katkaisun ajoitustoiminto.

Säästötoiminnon asetus
Eco-toiminnon asetukset asetetaan erissä. "Normaali toiminto" ja "Eco-tila" ovat käytettävissä.
Tiloissa käytetyt asetukset ovat seuraavat.

Virransäästö | Normaali tila | Eco-tila
--- | --- | ---
Eco-skannaus | Päällä (Vain lähetystilat) | Päällä (Kaikki tilat paitsi kopiointi)
Ajastinsammutus | Muuta siirtoaikaa: Autom. | Määrää siirtoaika: Päällä (1 minuutti)
Heti kun etätyö on valmis, siirry automaattiseen virransammutustilaan. | Pois | Päällä
Esilämmitystilan asetus | 1 minuutti | 1 minuutti
Kytke paneelinäyttö pois esilämmitystoiminnon ajaksi | Päällä | Päällä

Virranhallinta-asetusten virransäästöasetuksia ei käytetä silloin, kun Normaali- tai Eco-tila on käytössä.
Takaisin ylös