# NITOVA LAJITTELU -ASETUS

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto nitoo lajitellut kopiot ja siirtää ne tasolle.

Nidontareuna | Käsitelty kuva
--- | ---
POIS | Ei nido.
1 niitti takana |
1 niitti edessä |
2 niittiä |
Vihkokopiointi |

Voit katsoa niittien sijainnin "ESIKATSELUNÄYTÖSTÄ".

- Nitova lajittelu -toimintoa ei voi käyttää, jos laitteessa ei ole viimeistelijää tai satulanidontaviimeistelijää.
- Satulanidonnan käyttöä varten tarvitaan satulanidontaviimeistelijä.

## Toiminta

- Nidonta PÄÄLLÄ (ei vihkokopioinnissa)
- Satulanidonta

Nidonta PÄÄLLÄ (ei vihkokopioinnissa)
Kosketa [Nitova lajittelu]-näppäintä.
Valitse niitin/niittien sijainti.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

- Voit vaihtaa ulostulotasoa koskettamalla [Ulostulotaso]-näppäintä ja valitsemalla uuden tason.
- Jos skannattuja alkuperäisiä on enemmän kuin arkkeja voi nitoa, näyttöön avautuu viesti. Kosketa [Jatka]- tai [Peruuta]-näppäintä.
  [Jatka]: lajittelu jatkuu mutta tulosteita ei nidota.
  [Peruuta]: nitova lajitteluasetus peruutetaan.

Satulanidonta
Kosketa [Nitova lajittelu]-näppäintä.
Valitse [Vihkokopiointi].
Määritä nidontareuna ja kansiasetukset.

- KOPIOINTI VIHKOMUOTOON

Kun asetukset on määritetty, kosketa -näppäintä ja varmista, että [Vihkokopiointi]-näppäin on otettu käyttöön nitovan lajittelun näytössä. Kosketa tämän jälkeen -näppäintä.

- Jos [Vihkokopiointi] on jo määritetty [Muut]-kohdassa, nidontareunaa ja kansiasetuksia ei tarvitse määrittää.
- Jos [Vihkokopiointi] on määritetty [Muut]-kohdassa, satulanidontanäyttö avautuu. Vahvista näytössä näkyvä viesti ja kosketa [Päällä]-näppäintä.
- Voit vaihtaa ulostulotasoa koskettamalla [Ulostulotaso]-näppäintä ja valitsemalla uuden tason.
- Jos skannattuja alkuperäisiä on enemmän kuin arkkeja voi nitoa, näyttöön avautuu viesti. Kosketa [Jaa]-, [Jatka]- tai [Peruuta]-näppäintä.
  [Jaa]: Jakaa sivut nidottaviin sarjoihin ja lajittelee ne. Jos olet valinnut kansiasetukset, et voi käyttää tätä toimintoa.
  [Jatka]: lajittelu jatkuu mutta tulosteita ei nidota.
  [Peruuta]: nitova lajitteluasetus peruutetaan.

Takaisin ylös