# OLETUSASETUKSET

Jos tulostat ympäristössä, jossa tulostinajuria ei käytetä (eli tulostat MS-DOS-järjestelmässä tai tietokoneella, johon ei ole asennettu tulostinajuria), aseta yksityiskohtaiset tulostuksen tila-asetukset. (”Estä tyhjän sivun tulostus” -toiminto on kuitenkin käytössä, vaikka PCL-tulostinajuria käytetään.)
Kun tulostuksessa käytetään tulostinajuria, tulostinajuriasetukset ohittavat tulostimen tila-asetukset.
Asetukset

Kohta | Asetus
--- | ---
Kopiota | 1-999 sarjaa
Suunta | Pysty Vaaka
Oletuspaperikoko | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2” x 14”, 8-1/2” x 13-2/5” (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”), 216 mm x 343 mm (8-1/2” x 13-1/2”), 8-1/2” x 11”, 7-1/4” x 10-1/2”, 5-1/2” x 8-1/2”, 12” x 18”, 11” x 17”, 8K, 16K
Oletusarvoinen ulostulotaso | Keskitaso (ei näy, jos viimeistelijä on asennettu) Ladontataso*1 Viimeistelijän ylätaso*2 Viimeistelijän alataso*2 Oikea taso
Oletuspaperityyppi | Tavallinen paperi, kirjelomake, esitulostettu, esirei’itetty, kierrätyspaperi, värillinen
Tarkkuuden perusasetus | 600 dpi 600 dpi (korkealuokkainen) 1200 dpi
Estä tyhjän sivun tulostus | (käytössä) (ei ole käytössä)
Viivan paksuus*3 | 0 - 9
2-puolinen tuloste | 1-puol. 2-puolinen (kirja) 2-puolinen (Lehtiö)
Väritila | Autom. M/V
Moniotostulostus*4 | Moniotos 1 otos 2 otos 4 otos 8 otos
Asettelu Vasemmalta oikealle*5 Oikealta vasemmalle*5 Ylävasemmalta oikealle*6 Yläoikealta alas*6 Yläoikealta vasemmalle*6 Yläoikealta alas*6
Sovita sivulle*7 | (Sovita sivulle käytössä) (Sovita sivulle ei ole käytössä)
Ulostulo | (Tulosta sarja kerrallaan käytössä) (Tulosta sarja kerrallaan ei ole käytössä) Niitin sijainti*1: Ei ole, 1 niitti takana, 2 niittiä, 2 niittiä (ylhäällä) (Rei’itys käytössä)*8 (Rei’itys ei ole käytössä)*8
Pikatiedosto | (ei ole käytössä) (käytössä)

*1
  Kun viimeistelijä on asennettu
*2
  Kun satulanidontaviimeistelijä (suuri pinoaja) tai viimeistelijä (iso pinoaja) on asennettu
*3
  Asetuksella voi säätää vektorigrafiikan viivan paksuutta. Tätä asetusta ei yleensä tarvitse muuttaa CAD-käyttöä ja muuta erikoiskäyttöä lukuun ottamatta. Jos ”0” on valittu, kaikki viivat tulostetaan 1 pisteen levyisinä.
*4
  Tässä toiminnossa voi käyttää seuraavia paperikokoja: A3, B4 ja A4, 11” x 17”, 8-1/2” x 14" ja 8-1/2” x 11”. (Tämä toiminto ei välttämättä toimi joidenkin tulostusmenetelmien kanssa.)
*5
  Voidaan valita, kun 2 otosta on valittu.
*6
  Voidaan valita, kun 4 tai 8 otosta on valittu.
*7
  Toimii vain PDF-, JPEG- ja TIFF-tiedostoja tulostettaessa.
*8
  Kun rei’itysyksikkö on asennettu

Takaisin ylös