# SAAPUVIEN REITITYKSEN ASETUKSET

## Yleiskatsaus

Faksilla ja Internet-faksilla vastaanotettu tieto voidaan lähettää edelleen tallennetun edelleenlähetystaulukon mukaisesti.
Kun toiminto on käytössä, vastaanotetut Internet-faksit voidaan myös edelleenlähettää määritettyyn sähköpostiosoitteeseen tulostamatta niitä.
Edelleenlähetystaulukon rekisteröinti
Vastaanotetun tiedon edelleenlähetysasetukset sisältävä edelleenlähetystaulukko voidaan tallentaa ja sitä voidaan muokata.
Edelleenlähetystaulukoita voidaan tallentaa enintään 50.
Yksi edelleenlähetystaulukko voi sisältää enintään 500 lähettäjän numeron ja lähdeosoitteen yhdistelmää.
Kohteita voidaan tallentaa enintään 1 000 kaikkiin edelleenlähetystaulukoihin yhteensä.
FTP/Työpöytä/Verkkokansio-tietojen kohteita voidaan tallentaa enintään 100.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Edelleenlähetystaulukon nimi | Syötä edelleenlähetystaulukon nimi.
Vastaanottolinjan valinta | Valitse vastaanottolinja.
Lähettäjän numeron/osoitteen asetus | Valitse lähettäjän faksinumero tai Internet-faksin osoite. Tallenna kohdenumero tai -osoite ennen lähettäjän numeron tai osoitteen valintaa. Jos haluat lähettää kaikki vastaanotetut tiedot eteenpäin, valitse [Lähetä kaikki vastaanotettu tieto eteenpäin].
Lisää | Lisää valinnan.
Taulukkoon lisätty lähettäjän numero/osoite | Näyttää [Lisää]-näppäimellä valitun osoitteen.
Poista | Poistaa valitun osoitteen.
Kohde 1/2/3 | Edelleenlähetyksen päivämäärän ja kohteen määritys. Edelleenlähetyksen ehdot: Määritä edelleenlähetyksen ehdot. Viikonpäivä: Valitse viikonpäivä, jolloin edelleenlähetys aloitetaan. Kellonaika: Määritä kellonaika, jolloin edelleenlähetys aloitetaan. Aloitusaika: Määritä kellonaika, jolloin edelleenlähetys aloitetaan. Päättymisaika: Määritä kellonaika, jolloin edelleenlähetys lopetetaan. Muoto: Valitse edelleenlähetettävän tiedon tiedostomuoto.
Kohdeasetukset | Näyttää luettelon osoitteista, jotka voidaan valita kohteeksi. Valitse kohde valitsemalla sen asetukseksi .
Kohdeasetukset (Suora syöttö) | Syötä kohteen nimi suoraan. Lisää kohde luetteloon koskettamalla [Lisää edelleenlähetyskohteisiin] -näppäintä.

Lähettäjän numeron/osoitteen rekisteröinti
Tallentaa uuden lähettäjän numeron tai osoitteen saapuvien reititystä varten.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Lisättävä osoite | Näyttää syötetyn lähettäjän numeron tai osoitteen.
Faksinumero | Syötä lähettäjän numeroksi tallennettava faksinumero. Jos syötät useita lähettäjän numeroita, erota ne puolipisteellä (;) tai pilkulla (,). [Yleinen osoitehaku] -näppäimen koskettaminen tuo esiin yleisen osoitehaun näytön.
Internet-faksin osoite | Syötä lähettäjän osoitteeksi tallennettava Internet-faksin osoite. Jos syötät useita lähettäjän numeroita, erota ne puolipisteellä (;) tai pilkulla (,). [Yleinen osoitehaku] -näppäimen koskettaminen tuo esiin yleisen osoitehaun näytön.
Poista | Poistaa valitun lähettäjän numeron tai osoitteen.
Lisää luetteloon | Lisää syötetyn lähettäjän numeron luetteloon.

Pääkäyttäjäasetukset
Tallentaa pääkäyttäjäasetukset saapuvien reititystä varten.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Saapuvien reititys | Ottaa käyttöön Saapuvien reititys -toiminnon.
Estä edelleenlähetystaulukon rekisteröinti | Estää edelleenlähetystaulukon tallentamisen.
Estä edelleenlähetystaulukon muokkaus/poisto | Estää edelleenlähetystaulukon muuttamisen/poistamisen.
Estä edelleenlähetyksen ehtojen muokkaus | Estää edelleenlähetyksen ehtojen muuttamisen.
Estä edelleenlähetyksen aika-asetus käyttöpaneelista | Estää edelleenlähetyksen aika-asetuksen määrittämisen laitteella.
Tulostustyylin asetus | Vastaanotettavan tiedon tulostustyylin määritys. Jos olet valinnut [Tallenna aina]- tai [Tallenna vain virheen sattuessa] -vaihtoehdon, syötä tiedoston nimi.
Merkin esiasettelu | Aseta tiedostonimeen lisätyt merkit, kun tiedosto tallennetaan. Kun "Merkki 1" ja "Merkki 2" ovat asetettu kohdassa "Tiedostojen nimeäminen nro 1 - nro 7", asetetut merkit lisätään tiedostonimeen. Syötä enintään 64 puolileveää/täysleveää merkkiä.
Tiedostojen nimeäminen nro 1 - nro 7 | Aseta tiedoston nimen sisältämät tiedot tiedostoa tallennettaessa.
Kun tallennettu osoitekirjaan, muuta lähettäjän nimi yhteystiedon nimeksi. | Kun lähettäjän tiedot on tallennettu osoitekirjaan, lähettäjän tiedot muutetaan osoitekirjaan tallennetuksi nimeksi.

## Toiminta

Ota [Saapuvien reititys] -toiminto käyttöön.
Kosketa valikon kohtaa [Pääkäyttäjäasetukset].
Ota [Saapuvien reititys] -toiminto käyttöön asetusnäytössä.
Tallenna lähettäjän numero tai osoite.
Kosketa valikon kohtaa [Lähettäjän numeron/osoitteen rekisteröinti].
Syötä kohdenumero tai -osoite, jonka haluat tallentaa.
Jos haluat edelleenlähettää kaiken vastaanotetun tiedon, sinun ei tarvitse tallentaa lähettäjän numeroa ja osoitetta erikseen.
Tallenna edelleenlähetystaulukko.
Kosketa valikon kohtaa [Saapuvien reitityksen asetukset].
Kosketa [Lisää]-näppäintä esiin tulevassa näytössä.
Kun [Taulukon rekisteröinti] -näyttö ilmestyy, tallenna edelleenlähetystaulukko.
Ota tallennettu edelleenlähetystaulukko käyttöön.
Kosketa valikon kohtaa [Saapuvien reitityksen asetukset].
Aseta edelleenlähetystaulukon nimi, jonka haluat ottaa käyttöön . Määrittääksesi edelleenlähetysolosuhteet, valitse [Lähetä edelleen perustuen edelleenlähetyskohteisiin 1-3], ja valitse myös [Välitä aina] tai [Välitä valittuna päivänä ja ajankohtana]. Jos valitset [Välitä valittuna päivänä ja ajankohtana], voit määrittää edelleenlähetyksen päivämäärän ja ajan etukäteen.
Takaisin ylös