# KOPIOINNIN VÄRITILAT

## Yleiskatsaus

Valitse väritilaksi autom., värillinen, mustavalko, 2-värinen tai yksivärinen.
2-värinen
Alkuperäinen kopioidaan kaksivärisenä vaihtamalla jokin alkuperäisen väri joksikin toiseksi väriksi. Jos muutettavaksi väriksi valitaan punainen, alkuperäisen punertavat osat poistetaan ja muutetaan valituksi väriksi kopiossa.
Yksivärinen
Alkuperäinen kopioidaan yhdellä värillä riippumatta alkuperäisasiakirjan väreistä.
Vaikka jokin väritila olisi valittu, kopiot tulostuvat mustavalkoisina, kun kosketat [Mustavalkokäynnistys]-näppäintä.

- Oletusväritilan muuttaminen:
  Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Perusasetukset] → [Väritila].
- Tunnistustason muuttaminen siten, että laite tunnistaa mustavalkoiset ja värilliset asiakirjat:
  Valitse Asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Tunnistustaso Auto-väritilassa].
  Kun väritilaksi on kopiointitilassa asetettu automaattinen tila, värillisten tai mustavalkoisten alkuperäisten asiakirjojen havaitsemiskohdaksi voidaan asettaa yksi viidestä tasosta. Kun asetuksena on [Lähempänä mv], alkuperäiset on helpompi tunnistaa mustavalkoisina. Kun asetuksena on [Lähempänä väri], alkuperäiset on helpompi tunnistaa värillisinä.

## Toiminta

- Alkuperäisen värin automaattinen tunnistaminen kopioitaessa
- Kopioiminen värillisenä
- Kopioiminen mustavalkoisena

- Kopioiminen kaksivärisenä
- Kopioiminen yksivärisenä

Alkuperäisen värin automaattinen tunnistaminen kopioitaessa
Kone havaitsee onko alkuperäisasiakirja värillinen vai mustavalkoinen ja vaihtaa tilan (väritila värilliselle alkuperäiskappaleelle tai mustavalkotila mustavalkoiselle alkuperäiskappaleelle).
Kosketa [Väritila]-näppäintä.
Kosketa [Autom.]-näppäintä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Tarkista, että määritetty väritila on valittu.
Kun automaattinen tila on käytössä, joidenkin alkuperäisten osalta värillinen ja mustavalkoinen tila ei vaihdu välttämättä oikein. Vaihtele siinä tapauksessa manuaalisesti värillisen ja mustavalkoisen kopiointia koskettamalla [Värikäynnistys]- ja [Mustavalkokäynnistys]-näppäimiä.

Kopioiminen värillisenä
Kosketa [Väritila]-näppäintä.
Kosketa [Värillinen]-näppäintä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Tarkista, että määritetty väritila on valittu.

Kopioiminen mustavalkoisena
Kosketa [Väritila]-näppäintä.
Kosketa [M/V]-näppäintä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Tarkista, että määritetty väritila on valittu.

Kopioiminen kaksivärisenä
Alkuperäinen kopioidaan kaksivärisenä vaihtamalla tietty väri joksikin toiseksi väriksi.
Kosketa [Väritila]-näppäintä.
Kosketa [2-värinen]-näppäintä.
Kosketa [Muuta]-näppäintä.
Määritä poistettava väri koskettamalla kyseisen värin näppäintä.

- [Paitsi musta]:
  Poistaa alkuperäisen mustat osat ja muuttaa muut kuin mustat ostat määritetyn värisiksi.
- [Punertava väri]:
  Poistaa alkuperäisen punertavat osat ja muuttaa ne määritetyn värisiksi.

Määritä väri, joksi poistettu väri muutetaan.
Kun asetukset on määritetty, kosketa [2-värinen]-näytössä -näppäintä ja tarkista, että muutetut asetukset näkyvät väritilanäytön [2-värinen]-näppäimen vieressä.
Kosketa tämän jälkeen -näppäintä.
Tarkista, että määritetty väritila on valittu.

Kopioiminen yksivärisenä
Alkuperäinen kopioidaan yksivärisenä.
Kosketa [Väritila]-näppäintä.
Kosketa [Yksivärinen]-näppäintä.
Kosketa [Muuta]-näppäintä.
Kosketa väriä, jota haluat käyttää.
Kun asetukset on määritetty, kosketa [Yksivärinen]-näytössä -näppäintä ja tarkista, että muutetut asetukset näkyvät väritilanäytön [Yksivärinen]-näppäimen vieressä.
Kosketa tämän jälkeen -näppäintä [Väritila]-näytössä.
Takaisin ylös