# KUVA ON VÄÄRIN PÄIN

Jos tämän käyttöohjeen ratkaisut eivät auta ongelmaan, paina [VIRTA]-painiketta ja käännä päävirtakytkin asentoon "". Odota vähintään 10 sekuntia, ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon "". Kun päävirtakytkimen merkkivalon väri on vaihtunut vihreäksi, paina [VIRTA]-painiketta.
Kun kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri ei ole harmaa, älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä tai irrota virtapistoketta. Se saattaa vahingoittaa kovalevyä tai hävittää parhaillaan tallennettavat tai vastaanotettavat tiedot.

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Käytätkö paperityyppiä (kuten välilehtipaperi tai rei'itetty paperi), jota voidaan asettaa ainoastaan tietyn suuntaisesti? | Kierrä kuvaa 180 astetta ennen tulostamista. Kun kuvan koko ja paperin koko ovat samat mutta kuva ja paperi ovat erisuuntaiset, kuvan suunta muuttuu automaattisesti paperin suuntaa vastaavaksi. Jos paperi voidaan asettaa vain tiettyyn suuntaan, kuva saatetaan tulostaa ylösalaisin. Käännä tällöin kuvaa 180 astetta ennen tulostamista. Windows: asetus valitaan tulostinajurin [Pää]-välilehdellä. Macintosh (OS X 10.4 - 10.5): asetus valitaan [Arkin määrittely] -valikosta. (vain vaakasuunta)
Onko kaksipuolista tulostusta varten valittu oikea nidontakohta? | Valitse sopiva nidontakohta. Jos nidontavaihtoehdoksi on valittu lehtiönidonta, joka toinen sivu tulostuu ylösalaisin kaksipuolisessa tulostuksessa. Windows: asetus valitaan tulostinajurin [Pää]-välilehdellä. Macintosh: asetus valitaan tulostusikkunan [Asettelu]-valikossa.

Takaisin ylös