# TYÖTÄ EI VOIDA TALLENTAA MUKAUTETTUUN KANSIOON

Jos tämän käyttöohjeen ratkaisut eivät auta ongelmaan, paina [VIRTA]-painiketta ja käännä päävirtakytkin asentoon "". Odota vähintään 10 sekuntia, ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon "". Kun päävirtakytkimen merkkivalon väri on vaihtunut vihreäksi, paina [VIRTA]-painiketta.
Kun kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri ei ole harmaa, älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä tai irrota virtapistoketta. Se saattaa vahingoittaa kovalevyä tai hävittää parhaillaan tallennettavat tai vastaanotettavat tiedot.

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Näkyvätkö laitteella luodut mukautetut kansiot "Kansion tiedot" -kohdassa? (Kun tulostetaan) | Hae laitteella luodut mukautetut kansiot napsauttamalla [Hae kansion nimi] -painiketta tulostinajurin asiakirjojen arkistoinnin tallennusnäytössä.
Vaatiiko mukautettu kansio salasanan? | Syötä laitteessa määritetty salasana asiakirjojen arkistoinnin tallennusnäytössä.

Takaisin ylös