# TUNNISTUS KÄYTTÄJÄNIMELLÄ/SALASANALLA

## Yleiskatsaus

Tällä menetelmällä käyttäjät voivat kirjautua laitteen pääkäyttäjältä tai LDAP-palvelimen pääkäyttäjältä saadulla käyttäjänimellä ja salasanalla.
Kun laite käynnistetään, sisäänkirjautumisnäyttö avautuu.
Tunnistus käyttäjänimellä ja salasanalla
Näyttö on erilainen käytettäessä LDAP-tunnistusta.
Jos väärä käyttäjänimi tai salasana syötetään 3 kertaa peräkkäin:
Jos "Sisäänkirj. epäonnistumisesta ilmoittava varoitus" on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa, käyttöpaneeli lukkiutuu viideksi minuutiksi, kun väärä käyttäjänimi tai salasana syötetään kolme kertaa peräkkäin.
Varmista käyttäjänimi ja salasana pääkäyttäjältä.

- Käyttöpaneelin lukituksen vapauttaminen:
  Vapauta lukitus valitsemalla asetustilassa (Internet-versio) [Käyttäjän hallinta] → [Oletusasetukset].
- Varoituksen asettaminen kirjautumisen epäonnistuessa:
  Valitse asetustilassa [Käyttäjän hallinta] → [Oletusasetukset] → [Sisäänkirj. epäonnistumisesta ilmoittava varoitus].

Riippuen LDAP-tunnistusmenetelmästä [S-postiosoite]-näppäin saattaa näkyä näytöllä. Kosketa [Sähköpostiosoite]-tekstiruutua ja anna sähköpostiosoitteesi.
Käyttäjänimen tallentaminen:
Valitse asetustilassa [Käyttäjän hallinta] → [Käyttäjälista].
Rekisteröi myös yksityiskohtaisia tietoja, kuten käyttäjänimi, käyttäjänumero ja salasana. Pyydä laitteen valvojalta tietoja, joita tarvitset laitteen käyttämiseksi.

## Toiminta

Syötä käyttäjänimi.
Käyttämällä kosketusnäytön näppäimistöä
Jos käyttäjänimeä ei ole rekisteröity asetustilassa, vain LDAP-tunnistusta käyttävän käyttäjän on kosketettava [Käyttäjänimi]-tekstiruutua ja kirjoitettava käyttäjänimi kosketusnäytön näppäimistöllä.
Kun ulkoinen näppäimistö on asennettu, ulkoisella näppäimistöllä voi syöttää tekstiä.
Valitsemalla luettelosta
Kosketa [Valitse luettelosta] -näppäintä ja valitse käyttäjänimi Käyttäjäluettelo-näytöstä.
LDAP-tunnistusta käytetään, kun palvelimen pääkäyttäjä mahdollistaa LDAP-palvelut LAN-verkossa (local area network).
Syötä salasana.
Näppäile salasana kosketusnäytön näppäimistöllä.
Kun ulkoinen näppäimistö on asennettu, ulkoisella näppäimistöllä voi syöttää tekstiä.
Jos olet kirjautumassa LDAP-palvelimelle, anna salasana, joka on tallennettu LDAP-palvelimen käyttäjänimesi kanssa.
Jokaisen annetun merkin kohdalla näkyy "". Kun olet antanut salasanan, kosketa [OK]-näppäintä.
Jos käytetään LDAP-palvelimen tunnistusta, eivätkä "Käyttäjäluettelo"-kohdassa ja LDAP-palvelimelle tallennetut salasanat täsmää, käytä LDAP-palvelimelle tallennettua salasanaa.
Käyttäjänimen ja salasanan rekisteröinti:
Valitse asetustilassa [Käyttäjän hallinta] → [Käyttäjäluettelo].
Kun rekisteröit LDAP-palvelinta, muuta tarvittaessa [Todennettu käyttäjälle:] -kohdan tietoja.

- Valittaessa Käyttäjäluettelo-näytöstä:
- LDAP-palvelin, johon yhdistetään, on rekisteröity käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä. Tästä syystä kohdepalvelin, johon todennuksen tulee olla kohdistettu, näkyy, kun käyttäjänimi valitaan.
  Siirry kohtaan 3.
- Kosketusnäytön näppäimistöllä:
- Valitse ensin [Todennettu käyttäjälle:] ja sitten LDAP-palvelin, johon kirjaudutaan.

Kosketa [OK]-näppäintä.
Jos annettu käyttäjänimi ja salasana tunnistetaan, käyttäjän skannattavien tai kopioitavien jäljellä olevien sivujen lukumäärä näytetään.
Jos käyttäjän käytettävissä olevaa sivumäärää on rajoitettu, sivulaskuri tulee näkyviin käyttäjän kirjautuessa sisään.

- Käyttäjän käytettävissä olevan sivumäärän rajoittaminen:
  Valitse asetustilassa [Käyttäjän hallinta] → [Sivurajoitusryhmän luettelo].
- Kirjautumisen jälkeen käytettävissä olevan sivumäärän piilotus:
  Valitse asetustilassa [Käyttäjän hallinta] → [Oletusasetukset] → [Näytä käytön tila kirjautumisen jälkeen].
- Viestinäytön ajan muuttaminen:
  Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Viestiajan asetus].

Kun olet lopettanut laitteen käyttämisen ja valmis kirjautumaan ulos, paina [Uloskirjaus].
Takaisin ylös