# ECO-TILAN ASETUKSET

Laitteen virrankulutusta voidaan vähentää Eco-tila-asetusten avulla. Jokaisen toiminnon asetukset voidaan määrittää erikseen, mutta laitteessa on myös ”Normaali tila” ja Eco-tila”, jotka mahdollistavat asetusten muuttamisen samanaikaisesti.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Normaali tila | Tasapainotilassa laitteen käyttö on helppoa ja virrankulutus on normaalia vähäisempää.
Eco-tila | Minimoi laitteen virrankulutuksen.
Järjestelmäasetusten mukaan | Erikseen määritettyjä virransäästöasetuksia noudatetaan.

Tiloissa käytetyt asetukset ovat seuraavat.

Virransäästö | Normaali tila | Eco-tila
--- | --- | ---
Eco-skannaus | Päällä (Vain lähetystilat) | Päällä (Kaikki tilat paitsi kopiointi)
Ajastinsammutus | Muuta siirtoaikaa: Autom. | Määrää siirtoaika: Päällä (1 minuutti)
Heti kun etätyö on valmis, siirry automaattiseen virransammutustilaan. | Pois | Päällä
Esilämmitystilan asetus | 1 minuutti | 1 minuutti
Kytke paneelinäyttö pois esilämmitystoiminnon ajaksi | Päällä | Päällä

Virranhallinta-asetusten virransäästöasetuksia ei käytetä silloin, kun Normaali- tai Eco-tila on käytössä.
Takaisin ylös