# ULKOISEN TILINHALLINTASOVELLUKSEN ASETUKSET

Ulkoinen tilinhallintasovellus voidaan lisätä ja sitä voidaan hallita.
Valitse sen palvelimen nimi, johon ulkoinen tilinhallintasovellus on asennettu.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Ulkoinen tilinhallinta | Ota ulkoisen tilinhallintasovelluksen yhteenlaskutoiminto käyttöön. Kun toiminto on käytössä, syötä aina sovelluksen nimi tai verkkopalvelun osoite.
Määritä todennuspalvelin (Palvelin 1) | Kun palvelin on määritetty, ulkoinen todennustila valitaan. Tällä sivulla määritetty sovellus hallitsee kaikkea pääsyä monitoimilaitteeseen. Jos määrität sovelluksen, syötä aina sovelluksen nimi, sovelluksen käyttöliittymän osoite tai Palvelin 1:n verkkopalvelun osoite. Jos sovellusta ei määritetä, ulkoinen yhteenlaskutila valitaan.
Ota käyt. kuvan työloki | Tämä näytetään, kun ”Sharp Document Recorder” -ohjelman tuotekoodi syötetään.
Palvelin 1–4 | Valitse palvelin, jonka haluat ottaa käyttöön.
Sovelluksen nimi | Syötä sovelluksen nimi.
Sovelluksen käyttöliittymän osoite | Syötä laitteen päälle kytkemisen jälkeen näkyvän kirjautumisnäytön URL-osoite.
Verkkopalvelun osoite | Syötä XML/SOAP-protokollan kautta komentoja ja tapahtumia lähettävän palvelimen tai tietokoneen URL-osoite.
Aikakatkaisu | Syötä aikaraja. Oletusasetus on 20 sekuntia.
Kotihakemistopolku | Syötä enintään 64 puolileveää merkkiä kotihakemiston hakutekstiksi.
Käyttäjänimi | Syötä enintään 127 täysleveää/puolileveää merkkiä kotihakemistopolun todennuksen käyttäjänimeksi.
Salasana | Syötä enintään 255 numeroa kotihakemistopolun todennukseksi.

Takaisin ylös