# SKANNATTUJEN ALKUPERÄISARKKIEN MÄÄRÄN TARKISTAMINEN(ALKUPERÄISTEN MÄÄRÄ)

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto laskee skannattavien alkuperäisten arkkien lukumäärän ja tuo tuloksen näyttöön ennen kopion luomista.
Kun tarkistat skannattujen alkuperäisten arkkien lukumäärän, voit vähentää kopiointivirheiden syntymistä.

- Laskennan tulos on skannattujen alkuperäisten arkkien lukumäärä, ei skannattujen alkuperäisten sivujen lukumäärä. Kun esimerkiksi yksi alkuperäinen kopioidaan kaksipuolisena, näyttöön tuleva luku "1" osoittaa, että yksi alkuperäinen arkki on skannattu. Näytössä ei siis ole "2" osoituksena siitä, että sivun molemmat puolet on kopioitu.
- Alkuperäisten määrä on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

## Toiminta

Kosketa ensin [Muut]-näppäintä ja sitten [Alkuperäisten määrä] -näppäintä.
Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
Alkuperäisten määräasetuksen peruuttaminen:
Poista valintamerkki koskettamalla [Alkuperäisten määrä] -näppäintä.
Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen] -näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen syöttötasolle.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

Tarkista alkuperäisarkkien määrä.
Näytössä näkyvä arvo on skannattujen alkuperäisten arkkien lukumäärä, ei skannattujen alkuperäisten sivujen lukumäärä. Kun esimerkiksi yksi alkuperäinen kopioidaan kaksipuolisena, näyttöön tuleva luku "1" osoittaa, että yksi alkuperäinen arkki on skannattu. Näytössä ei siis ole "2" osoituksena siitä, että sivun molemmat puolet on kopioitu.
Jos näytössä näkyvä alkuperäisten arkkien lukumäärä poikkeaa arkkien todellisesta lukumäärästä,
keskeytä työ koskettamalla [Peruuta]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [OK]-näppäintä.
Jos tätä toimintoa ja [Työn Kokoaminen] -toimintoa käytetään yhdessä, laskennan tulos tulee näkyviin, kun [Tulostuksen käynnistys] -näppäintä on kosketettu.
Takaisin ylös