# NIDONTA EI ONNISTU (MUKAAN LUKIEN SATULANIDONTA)

Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | ---
Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa tarkistamaan nidontalaitteen? | Poista juuttuneet niitit. - "PAPERITUKOSTEN POISTAMINEN" kohdassa "KAIKILLE TILOILLE YHTEISET TOIMINNOT"
Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa lisäämään niittejä? | Vaihda niittikasetti. Muista vaihtaa niittikotelo. - "PAPERITUKOSTEN POISTAMINEN" kohdassa "KAIKILLE TILOILLE YHTEISET TOIMINNOT"
Onko eri levyisiä papereita asetettu sekaisin? | Kun haluat nitoa erikokoisia asiakirjoja, käytä saman levyistä paperia ja valitse [Sama leveys] -asetus. Nidonta ei onnistu, jos laitteeseen on asetettu eri levyisiä papereita. Kopioitaessa valitse [Muut]-kohdassa [Sekakokoiset alkuperäiset] -kohdan asetukseksi [Sama leveys].
Onko arkkeja enemmän kuin on mahdollista nitoa kerralla? | Katso nidottavien arkkien enimmäismäärä pikaohjeen kohdasta "TEKNISET TIEDOT".
Onko tulostustyöhön sisällytetty sen kokoista paperia, jota ei voi nitoa? | Katso nidottavien arkkien paperikoot pikaohjeen kohdasta "TEKNISET TIEDOT".
Onko tulostinajurissa valitun tason paperityyppiasetus valittu paperityypille, jota ei voi nitoa? | Tarkista laitteen paperityypin asetukset ja valitse taso, jossa on sellaista paperia, jota voidaan nitoa*. Napsauta tulostinominaisuuksien ikkunan [Paperin valinta] -välilehden [Paperin valinta] -kohdassa [Tiedot]-painiketta ja tarkista jokaisen tason paperityypin asetus. * Tarroja, välilehtipaperia, kiiltävää paperia, kalvoja tai kirjekuoria ei voi nitoa. Nidonta ei ole mahdollista myöskään silloin, kun käyttäjätyypin asetuksissa on valittu "Nitoja pois käytöstä".
Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Tarkista asia pääkäyttäjältä. Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa.

Takaisin ylös