# PAPERIN LISÄÄMINEN SUURKAPASITEETTITASOLLE

## Yleiskatsaus

Suurkapasiteettitasoa käytetään silloin, kun tulostusmäärät ylittävät tavallisen tason kapasiteetin.
Tasolle voi asettaa enintään 3 500 arkkia A4 (8,5" x 11")-kokoista paperia (80 g/m2 tai 21 lbs).
Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperikoon muuttamista.
Saat lisätietoja paperikoon muuttamisesta jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta.
Älä aseta tasolle painavia esineitä äläkä paina tasoa alaspäin. Jos lisäsit laitteeseen erityyppistä paperia kuin siinä oli aiemmin, tarkista "Asetustilan" asetukset.
Tasolle asetettavan paperityypin tarkastaminen:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperitason asetukset].

## Toiminta

Vedä paperitaso ulos.
Vedä tasoa varovasti, kunnes se pysähtyy.
Aseta paperit paperitason keskelle.
Lisää paperia tulostuspuoli alaspäin. Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi (enintään 3500 arkkia).
Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle. Jos paperia ei tuuleteta, yhteen jäänet arkit voivat aiheuttaa paperitukoksen.
Paina paperitaso varovasti laitteeseen.
Työnnä taso kunnolla laitteen sisälle.
Takaisin ylös