# SALASANALLA SUOJATUN FAKSIN TULOSTAMINEN(VASTAANOTETUN TULOSTUSDATAN PITOASETUS)

Ota tämä asetus käyttöön, jotta fakseja voidaan vastaanottaa ja tallentaa muistiin ilman niiden tulostamista. Faksien tulostamiseksi on syötettävä salasana.
Kun tätä toimintoa käytetään, salasanan syöttöruutu tulee näkyviin kosketuspaneelissa faksia vastaanotettaessa.
Tämän toiminnon suorittamiseksi käyttäjällä on oltava [Faksitietojen käyttöoikeus] -oikeus.
Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetuksen ottaminen käyttöön:
Valitse Asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvaläh. Asetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] → [Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus].
Tulostus alkaa, kun valmiiksi ohjelmoitu 4-numeroinen salasana syötetään numeronäppäimillä.
Salasanan syöttönäyttö sulkeutuu, kun [Peruuta]-näppäintä kosketetaan. Muistinäppäimen tiedot kuitenkin vilkkuvat edelleen kosketuspaneelissa. Salasanan syöttönäyttö avautuu uudelleen, kun kosketat vilkkuvaa näppäintä tai vaihdat tilaa.

- Vastaanotetun datan luettelonäytön tuominen esiin salasanan antamisen jälkeen:
  Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Työn tietojen asetukset] → [Esikatseluasetus] → [Vastaanotetut tiedot, kuvan tark.asetus].
- Vastaanotettujen tietojen siirtäminen toiseen laitteeseen:
  Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Fakdatan vastaanotto/edelleenlähetys].

Voit tarkistaa vastaanotettujen tietojen kuvan kosketuspaneelissa ennen tulostusta.

- KUVAN TARKISTUS ENNEN TULOSTUSTA

- Vastaanotetut faksit tallentuvat muistiin riippumatta siitä, onko ne vastaanotettu automaattisesti vai manuaalisesti.
- Kun vastaanotetut tiedot siirretään toiseen laitteeseen, myös muistiin tallennetut tiedot siirretään. Samanaikaisesti esiin tulee salasanan syöttönäyttö kuten tulostuksessakin. Edelleenlähetystä ei tapahdu, jollei salasanaa syötetä.

Takaisin ylös