# TIEDOSTON LÄHETTÄMINEN

## Yleiskatsaus

Myös asiakirjojen arkistoinnissa käytetyt asetukset tallennetaan, joten tiedoston lähettämisessä voidaan käyttää samoja asetuksia. Voit tarvittaessa muokata haettua tiedostoa muuttamalla lähetysasetuksia.

- Tallennettua tulostustyötä ei voi lähettää. (Jos työ on kuitenkin arkistoitu säilytettäväksi tulostinajurissa, se voidaan lähettää, kunhan RGB on valittu asetukselle "Kopioinnin muoto" [Kirjoittimen ominaisuudet] -painikeasetuksessa [Lisäasetukset]-välilehdellä.)

- Nämä lähetystavat edellyttävät, että vastaavat vaihtoehdot on asennettu.
- Jos tallennetussa tiedostossa oli jokin seuraavista tiloista, tiedostoa ei voi lähettää.
  ”Vihkokopiointi”, ”Kannet/välilehdet”, ”Kuvan toisto”, ”Monisivu suurennos”, ”2->1” kopioinnissa.
- Jos tallennetussa tiedostossa oli jokin seuraavista tiloista, tiedoston voi lähettää mutta muita toimintoja ei voi suorittaa.
  ”Marginaalin siirto”, ”Kalvojen välilehdet”, ”Kirjakopiointi”, ”Tab.kopiointi”, ”Leima”-valikon vaihtoehdot, ”Keskitys”
- Tiedoston tallennuksen yhteydessä käytetystä pienennys- tai suurennussuhteesta riippuen tallennettua tiedostoa ei ehkä voi lähettää valitulla tarkkuusasetuksella. Yritä siinä tapauksessa muuttaa tarkkuusasetusta.
  Jos kuitenkin lähetät tallennetun tiedoston Internet-faksina, lähetys ei välttämättä onnistu, vaikka tarkkuutta muutetaan.

## Toiminta

Valitse haluamasi tiedosto ja noudata alla olevia ohjeita.

- HAETTAVAN TIEDOSTON VALITSEMINEN

Kosketa toimintopaneelin [Lähetä]-näppäintä.
Valitse lähetysasetukset.
Kosketa [Käynnistä]-näppäintä.
Takaisin ylös