# TASOASETUKSET

Tässä osassa selitetään paperitasojen ja paperityyppien asetukset.
Näillä asetuksella määritetään paperitasojen toiminnot, paperityppi ja paperikoko.
[Tasoasetukset]-näppäimen koskettaminen avaa luettelon, josta voi tarkistaa kaikkien tasojen nykyiset asetukset.
Automaattinen tason vaihto
Jos paperi loppuu tasolla kesken tulostuksen, tämä asetus määrittää, valitaanko automaattisesti toinen taso, jolla on saman tyyppistä tai kokoista paperia, ja jatkuuko tulostus.
Tasojen asetukset
[Muuta]-näppäimen koskettaminen avaa sitä vastaavan asetusikkunan.
Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Tyyppi | Valitse tasolle lisättävä paperityyppi. Valittavat paperityypit vaihtelevat paperitason mukaan. Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”. Lisätietoja käyttäjän tyyppiasetuksista on kohdassa ”PAPERITYYPIN REKISTERÖIMINEN”.
Koko | Valitse paperikoko luettelosta. Valittavat paperikoot vaihtelevat paperitasoittain. Myös edellä olevassa kohdassa valittu paperityyppi voi vaikuttaa paperikoon valintaan. Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”. Jos haluttu koko ei ole luettelossa, valitse [Mukautet. koko] ja syötä koko itse (koskee vain ohisyöttötasoa). Lisätietoja on kohdassa ”Tasoasetukset”.
Hyväksytyn työn syöttö | Valitse käytettävät tilat. Jos et halua käyttää jotakin toimintoa valitulla tasolla, poista toiminto käytöstä. Kun ”Tyyppi” on muu kuin tavallinen paperi, kierrätetty paperi, värillinen paperi tai käyttäjätyyppi, [Faksi] ja [Internet-faksi]-toimintoja ei voi valita.

- Jos määritetty paperikoko poikkeaa tasolla olevan paperin koosta, tulostuksessa voi esiintyä ongelmia tai syöttövirheitä.
  Lisätietoja tason paperikoon muuttamisesta on kohdassa ”ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ”.
- Paperiasetukset, kuten ”Pysyvä paperikoko” asetetaan automaattisesti paperityypin valinnan yhteydessä. Paperiasetuksia ei voi määrittää tässä näytössä.
- Jos asetustilassa on valittu [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Tasoasetusten poistaminen käytöstä], tasoasetuksia ei voi määrittää (ohisyöttötaso on poikkeus).

Tasoasetukset

Paperitaso | Paperityyppi | Koko
--- | --- | ---
Taso 1 | Tavallinen, esitulostettu, kierrätyspaperi, kirjelomake, esirei’itetty, värillinen, paksu paperi 1*1, käyttäjätyyppi | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")), Auto-Inch (11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R), 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2"), 5-1/2"x8-1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR
Taso 2 (kun asennettuna on vakio/500/2x500/3x500/500&2000 arkin paperilaatikko)
Taso 3 (kun asennettuna on vakio/2x500/3x500 arkin paperilaatikko)
Taso 4 (kun asennettuna vakio/3x500 arkin paperilaatikko)
Taso 3 (kun asennettuna vakio/500&2000 arkin paperilaatikko) | Tavallinen, Esitulostettu, Kierrätyspaperi, Kirjelomake, Esirei’itetty, Värillinen, Käyttäjätyyppi | A4, 8-1/2"x11"
Taso 4 (kun asennettuna vakio/500&2000 arkin paperilaatikko) | Tavallinen, Esitulostettu, Kierrätyspaperi, Kirjelomake, Esirei’itetty, Värillinen, Käyttäjätyyppi | A4, 8-1/2"x11"
Taso 5 (kun suurkapasiteettitaso on asennettu) | Tavallinen, Esitulostettu, Kierrätyspaperi, Kirjelomake, Esirei’itetty, Värillinen, Käyttäjätyyppi | A4, 8-1/2" x 11"
Ohisyöttötaso | Tasojen 1-4 paperityyppien lisäksi paksu paperi 2*1, paksu paperi 3*1ohut paperi, kiiltävä paperi | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11”x17”, 8-1/2” x 11”, 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”) *2, 216 mm x 340 mm (8-1/2” x 13-2/5”) *2, 216 mm x 343 mm (8-1/2” x 13-1/2”) *2, Postikortti), Auto-Inch (12” x 18”, 11” x 17”, 8-1/2” x 14” *2, 8-1/2” x 13-2/5” (216 mm x 340 mm) *2, 8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R, 7-1/4”x10-1/2”R, 5-1/2” x 8-1/2”R, A3, A4, B4, B5), Size Input-AB (X = 140 mm–432 mm, Y = 90–297 mm), Koon syöttö-Inch (X = 5-1/2”–17”, Y = 3-5/8”–11-5/8”), 8K, 16K, 16KR, Mukautettu 1, Mukautettu 2, Mukautettu 3
Tarrat | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R)
Kalvo | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2” x 11”, 8-1/2” x 11”R)
Välilehtipaperi | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2” x 11”)
Kirjekuori | Com-10, Monarch, DL, C5, malli 3, malli 4, kansainvälinen 2, kansainvälinen 4, neliönmuotoinen 2, neliönmuotoinen 3

*1
  Paksu paperi 1: 106 g/m2 - 220 g/m2 (28 lbs bond - 110 lbs index) paksu paperi
  Paksu paperi 2: 221 g/m2 - 256 g/m2 (110 lbs bond - 140 lbs index) paksu paperi
  Paksu paperi 3: 257 g/m2 - 300 g/m2 index (140 lbs index - 110 lbs kansi) paksu paperi
*2
  Automaattisesti havaittu koko asetetaan ohisyöttötason asetusnäytön ”Val. samanl. koot autom. tunnist. varten” -toiminnossa (lisätietoja on jäljempänä).

Samanlaisten kokojen valinta automaattista tunnistusta varten
Ohisyöttötason asetusnäytön ”Val. samanl. koot autom. tunnist. varten” -toiminnolla valitaan paperikoko, joka havaitaan automaattisesti samanlaisten kokojen joukosta, kun automaattinen paperikoon tunnistus on käynnissä.
Valitse jompikumpi koko, kun ”Auto-Inch” on asetettu. Valitse yksi kolmesta koosta, kun ”Auto-AB” on asetettu.
Jos paperi, joka on samankokoinen kuin jokin asetuksissa oleva paperikoko, asetetaan ohisyöttötasolle, asetuksissa valittu koko tunnistetaan automaattisesti.

Auto-AB | 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”), 216 mm x 340 mm (8-1/2” x 13-2/5”), 216 mm x 343 mm (8-1/2” x 13-1/2”)
Auto-Inch | 8-1/2” x 14”, 8-1/2” x 13-2/5” (216 mm x 340 mm)

Takaisin ylös