# KOPIOINNIN KESKEYTYS

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto keskeyttää meneillään olevan työn ja tulostaa määritetyn alkuperäisasiakirjan etusijalla käyttäen kopioinnin keskeytystoimintoa.
Kun haluat suorittaa kiireellisen kopiointityön ja laite on varattuna suurelle kopiotyölle tai muuhun työhön, voit käyttää kopioinnin keskeytystoimintoa.

- [Keskeytys]-näppäin ei ilmesty skannattaessa alkuperäistä.
- [Keskeytys]-näppäin ei välttämättä tule näkyviin käynnissä olevan työn asetuksista riippuen.
- Kopioinnin keskeytystä ei voi käyttää yhdessä seuraavien toimintojen kanssa:
  työn kokoaminen, tandemkopiointi, kirjakopiointi, korttitoiminto, monisivusuurennos, alkuperäisten määrä, vedoskopiointi, esikatseluasetus ja kirjan jako.
- Kun asetat alkuperäisen valotuslasille, et voi valita 2-puolista kopiointia, lajittelutilaa tai nidontalajittelua, jos haluat keskeyttää kopioinnin.
  Jos jokin edellä mainituista toiminnoista on tarpeellinen, käytä automaattista syöttölaitetta.

## Toiminta

Kosketa [Keskeytys]-näppäintä.
Näkyviin tulee keskeytystilan näyttö.
Jos käyttäjän tunnistus on käytössä,
kosketa [Keskeytys]-näppäintä, niin käyttäjän tunnistuksen näyttö tulee näkyviin. Syötä käyttäjänimi ja salasana käyttäjän tunnistusta varten.
Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Määritä kopioinnin asetukset.
Peruuta kopioinnin keskeytys koskettamalla [Peruuta]-näppäintä.
Aloita kopioinnin keskeytys koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Kun keskeyttävä kopiotyö on valmis, keskeytetyn työn käsittely jatkuu.
Kopioinnin keskeytys ei näytä esikatselua skannatusta alkuperäisasiakirjasta.
Takaisin ylös